문서번호	원수관리과-1026
결재일자	2016.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김효준		손주옥	05/04 박기석
협 조
	주무관			이성남

취수장 배터리 정밀진단 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

취수장 배터리 정밀진단 계획

우리 취수장 UPS, 정류기 및 비상발전기에 설치되어 있는 배터리가 수명이 다해 감에 따라 전문업체의 정밀진단을 실시하여 결과에 따라 배터리 교체 등 필요한 조치를 하고자 합니다.

□ UPS, 정류기, 비상발전기 설치현황 및 배터리 예상수명

○ UPS

설치장소	UPS 제원	배터리 제원	제조사 기준 배터리 예상수명	비고
관리동 제어실	용량 : 15kVA 모델 : UX-270TC 제조년도 : 09.06 제조사 : 태흥ENG	전압, 용량 : 12V, 65AH 모델, 수량 : ESH 65-12, 20개 제조년도 : 09.05.21 제조사 : 세방전지	3~5년
강북계열 전기실	용량 : 15kVA 모델 : UX-270TC 제조년도 : 09.06 제조사 : 태흥ENG	전압, 용량 : 12V, 65AH 모델, 수량 : ESH 65-12, 20개 제조년도 : 09.05.21 제조사 : 세방전지	3~5년
구의계열 전기실	용량 : 15kVA 모델 : UX-370TC 제조년도 : 10.11 제조사 : 태흥ENG	전압, 용량 : 12V, 65AH 모델, 수량 : ESH 65-12, 20개 제조년도 : 10.09.17 제조사 : 세방전지	3~5년
강북계열 실험실	용량 : 3kVA 모델 : UX-210C 제조년도 : 09.06 제조사 : 태흥ENG	전압, 용량 : 12V, 7AH 모델, 수량 : ES 12V 7AH, 16개 제조년도 : 09.01.08 제조사 : 세방전지	3~5년
수질 측정설비 (외부)	용량 : 3kVA 모델 : UX-210C 제조년도 : 09.06 제조사 : 태흥ENG	전압, 용량 : 12V, 7AH 모델, 수량 : ES 12V 7AH, 16개 제조년도 : 09.01.08 제조사 : 세방전지	3~5년

○ 정류기

설치장소	UPS 제원	배터리 제원	제조사 기준 배터리 예상수명	비고
강북계열 전기실	용량 : 11kVA 모델 : HS-9701 제조년도 : 09.05 제조사 : 한신전기	전압, 용량 : 2V, 200AH 모델, 수량 : ROCKET MSB-200, 55개 제조년도 : 09.02.02 제조사 : 세방전지	5~7년
구의계열 전기실	용량 : 11kVA 모델 : HS-9701 제조년도 : 09.11 제조사 : 한신전기	전압, 용량 : 2V, 200AH 모델, 수량 : ATLAS BX KBA2200, 55개 제조년도 : 10.11.04 제조사 : ATLAS	5~7년

○ 비상발전기

설치장소	비상발전기 제원	배터리 제원	제조사 기준 배터리 예상수명	비고
********	********** ************** ************ **********	******************* ******************** *************** ***************	****
********	********** ************** ************ **********	******************* ******************** *************** ***************	****

□ 배터리 정밀진단 필요성

○ 배터리는 일반적으로 배터리 제작사가 제시하는 예상수명을 근거로 일괄 교체 사용하나, 배터리 수명은 전원 품질, 부하용량의 적정성, 배터리 주위온도 조건 등에 의하여 실제 사용 수명이 크게 다를 수 있다는 것이 전문가 의견임

○ 이에따라 현재 우리 취수장에서 보유중인 배터리는 제조사 권장 교체기준에 경과되었거나 도래하고 있는바, 사용중인 배터리를 효율적으로 관리하기 위해서는 배터리의 잔존 수명을 검증하고 교체 대상을 정확히 선별하기 위하여 배터리 정밀진단이 필요함

□ 배터리 정밀진단 실시계획

○ 우리 취수장에서 보유중인 배터리는 대부분 6~7년이 도래된 배터리로 정밀진단을 실시하여 교체대상을 선별코자 하며, 배터리를 정밀진단하기 위해서는 전문 진단장비와 기술을 요하므로 배터리진단 전문업체에 의뢰하여 진단을 실시하고자 함

○ 배터리진단 실시계획

- 진단대상 : 취수장 UPS, 정류기 및 비상발전기용 배터리 총 206개

- 진단의뢰 업체명 : ㈜모아일렉콤(경기도 남양주시 가운동 676-4)

- 진단 소요예산 : 2,552천원

- 결재방법 : 진단비용은 법인카드로 결재

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 향후 조치계획

○ 진단결과에 따라 배터리 교체추진하고, 배터리 진단결과를 향후 배터리 유지관리 계획 및 요령에 반영코자 함. 끝.