문서번호	교량안전과-8077
결재일자	2016.5.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관		교량관리팀장		교량안전과장
이정훈		代백운경		05/05 박문희
협 조	교량기획팀장				代김귀용
	특수교량팀장				이수근
	강구조교량팀장				류봉현
	강남일반교량팀장				정회평
	강북일반교량팀장				손창익
	기술점검팀장				최진우

서강대교 상반기 집중점검 시행계획

2016. 5.

교량안전과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서강대교 상반기 집중점검 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2016년 시설물 집중점검 계획에 의거 서강대교 상반기 집중점검을 실시하고자 함

□ 위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

□ 제원 및 현황

Steel Plate Girder 구간			Steel Box 구간
구조 형식	상부	강판형교(Steel Plate Girder)	구조 형식	상부	강상형교(Steel Box Girder)
	하부	분리형 라멘식(π형-2주식)		하부	라멘식(π형-2주식, 3주식)
제원	연장	강판형교(Steel Plate Girder)구간 접속교 4경간 : 106 m	제원	연장	강상형교(Steel Box Girder) 구간 접속교 7경간:280m, 본교 3경간:130m
	교폭	B = 29.5m		폭원	B = 29.5m(접속교), 49m(본교)
Nielsen Arch구간			PSC 상자형 구간
구조 형식	상부	강판형교(Steel Plate Girder)	구조 형식	상부	PSC 상자형교(Pc Box)
	하부	라멘식(π형-2주식)		하부	라멘식(π형-2주식), 구주식
제원	연장	Nielsen Arch 구간 본교 1경간 : 150 m	제원	연장	PSC 상자형교(Pc Box) 구간 본교 18경간 : 1,040 m
	폭원	B = 34m		폭원	B = 29m

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2016. 5. 13.(금) 10:00 ~ 13:00

○ 점검대상 : 서강대교 전 구간

○ 점검 참석자 : 총 26명

- 외부전문가 : 한국시설안전공단 김진수

- 내부점검자 : 교량안전과장 외 25명(7팀)

□ 세부 추진일정

○ 09:00            : 시청출발

○ 10:00            : 현장 집결 (서강대교 남단 한강공원 주차장)

○ 10:00 ～ 10:30 : 시설물 현황 및 점검동선 등 설명

- 교량의 특성 및 점검구간

- 교량 유지관리 연혁 및 보수이력

- 점검시 유의사항 등

○ 10:30 ～ 13:00 : 시설물 점검 실시

○ 13:00 ～ 13:10 : 집결지 도착 및 출발

□ 팀별 점검구간 (※따로붙임 점검구간 위치도 참조)

점 검 팀	점 검 구 간
교량기획팀	PSC교 상류 P9~A2 상부
2. 교량관리팀	PSC교 하류 P9~A2 상‧하부 (PSC 박스 내부 포함)
3. 특수교량팀	닐센아치 상류 P8~P9 상‧하부 (아치 내부 포함)
4. 강구조교량팀	닐센아치 하류 P8~P9 상‧하부 (아치 내부 포함)
5. 강남일반교량팀	A,B램프 상‧하부(박스 내부 포함)
6. 강북일반교량팀	접속교 A1~P8 상‧하부
7. 기술점검팀	PSC교 상류 P9~A2 하부 (PSC 박스 내부 포함)

□ 준비사항

○ 차    량 : 순찰차 4대 외 택시카드 이용

○ 개인용구 : 안전모, 안전화, 안전배낭 등

○ 점검도구 : 팀별 지참

□ 점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 ’16년 한강교량 일상유지보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립후 시행

□ 행정사항

○ 팀별 점검결과는 담당팀장 결재 후 교량관리팀으로 제출

○ 교량관리팀 점검결과 총괄 보고 및 지적사항 조치

○ 외부전문가 점검수당 20만원 지급

붙임  1. 팀별 점검동선 및 집결지 위치도 1부

2. 서강대교 종평면도 1부.

3. 주요 점검사항 및 점검양식 1부.

4. 외부전문가 자문의견서 양식 1부. 끝.