문서번호	시설관리과-10944
결재일자	2016.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
윤복철		代윤복철	05/11 정경효
협 조
	급수운영과장			조상덕
	주무관			송종학
	행정관리팀장			김종진
	주무관			박홍선

「유수율 향상(목표 97.98% 달성)을 위한」 TF팀 구성 ․ 특화사업 추진계획

2016년  5월

강남수도사업소

「유수율 향상(목표 97.98% 달성)을 위한」

TF팀 구성 ․ 특화사업 추진계획

우리사업소 유수율 향상(목표인 97.98% 달성)을 위하여 TF팀을 구성 단위사업별 특화사업을 추진하여 유수율 향상에 기여코자 함.

Ⅰ		유수율 현황

2013년	증0.61 ⇒	2014년	증0.79⇒	2015년	증0.02 ⇒	2016년
96.56%		97.17%		97.96 %		97.98 %

2016년도 달성목표 : 97.98% (서울시 목표 95.5%)

2016년 2월 유수율 현황

□ 전년대비 유수율 현황

구 분	유수율(%)	공급량(천㎥)	조정량(천㎥)
2016년(1~2월)	96.07	22,537	21,652
2015년(1~2월)	99.24	21,485	21,321
증 ․ 감	△3.17	1,052	331

- 2016년 2월까지 공급량은 1,052천㎥증가하여 유수율은 전년대비 3.17% 감소함.

□ 중블록별 유수율 현황

구 분	계	강 남 구				서 초 구
		소계	청 담 중블록	서 초 중블록	암 사 중블록	소계	반 포 중블록	방 배 중블록	방배가3중블록
공급량	22,537	13,504	6,604	5,430	1,470	9,034	7,522	458	1,054
조정량	21,652	12,971	6,334	5,220	1,417	8,681	7,225	446	1,010
유수율	96.07	96.05	95.91	96.13	96.39	96.09	96.05	97.38	95.83

Ⅱ		유수율 향상을 위한 특화사업 추진

		공급량 감축분야

1		집중 누수탐지 실시

○ 1989년 이전 택지개발사업이 완료된 지역 집중탐사

- 도곡동, 개포4동, 양재2동 등

○ 야간시간대(새벽2〜3시) 집중탐지 하수도 BOX조사 : 누수다발 소블록

○ 취약지역(지하철역사,재래시장,공사구간,과수압지역)

○ 3회 이상 누수다발관로 탐지 : 180개소(80〜1,500mm)

○ 하수도에 유입된 퇴수밸브 개방 누수여부 점검

○ 하천변에 부설된 관로 조사

○ 고지대 배수지 인근 관로 하수도조사

<하수도 BOX 연장>                                   (단위 : km)

구 분	계	600mm이하	600mm이상	비 고
계	855	395	460
강남구	553	265	288
서초구	302	130	172

2		중블록 공급량 관리

중블록	배수지	공급량(2월)	세대수	수전수	급수구역
계		10,766	411,255	204,516	강남구26개동, 서초구18개동
청 담	삼성	3,514	104,436	51,937	강남구9개동
서 초	서초	2,395	102,626	51,037	강남구14개동, 서초구 2개동
암 사	수서	729	41,686	20,731	강남구 1개동,서초구 1개동
반 포	반포	3,320	135,061	67,168	강남구 2개동,서초구 13개동
방 배	방배	181	8,256	4,105	서초구 2개동
방배가3	방배	627	19,190	9,543	서초구 3개동

○ 빅데이터를 활용한 공급량 증․감 분석으로 누수방지

- 중블록별 전주대비 최소유량을 매일 비교분석하여 최소유량이 증가한 블록에 대해서 집중 누수탐지

○ 경계밸브 및 퇴수변 등 밸브 개폐 여부 조사

○ 유수율이 낮은 중블록 집중관리 중블록별 유수율 편차 해소

3		불용관 등 누수발생“제로화”조치

○ 아연도 강관 100% 정비

○ 불용관 및 노후관 분기점 폐쇄조치

○ 노후 상수도관 정비시 기존관 철거 확인 철저

○ 수도계량기 폐전 후 분기점 즉시 폐쇄

○ 각종 공사시 발견된 불용관은 분기점 폐쇄

4		재개발 재건축지역 집중관리

○ 점검대상 : 14개소

- 사업시행인가 7개소, 관리처분 4개소, 착공 3개소 등 조사

○ 점검내용 : 계량기철거, 분기점폐쇄,부정급수,누수여부 확인 등

5		가압급수지역 유수율 향상

○ 가압장 : 29개소

- 유인가압장 : 2개소(우면산, 방배)

- 무인가압장 : 4개소(삼성, 일원본, 내곡, 반포)

- 증압펌프장 : 23개소(강남 18개소, 서초 5개소)

○  유수율이 낮은 가압장 특별관리

-  특별관리대상 : 14개소(유수율 100%이상 5개, 90%미만 9개)

<특별관리대상 가압장>

가압장명	‘16. 2월 유수율 (100% 이상)	비 고	가압장명	‘16. 2월 유수율 (90% 미만)	비 고
궁마을	117		국민단지	59
방죽1	110		논현1	80
쟁 골	104.5		반포	87
형 촌	141		방일초	76
송동마을	150		삼 성	82
			세 곡	85
			역삼1	44
			역삼2	87
			일원본	96

○ 가압지역 유수율 편차 해소 (유수율 90% 미만 지역 집중관리)

○ 가압구역간 경계 재확인 및 수전 상이여부 조사, 가압급수구역 도면 재작성

○ 과수압 해소 및 적정 관압 유지(1.5〜2.0kg/㎠)

○ 가압급수 구역에 대한 철저한 공급량 관리 (추가 3개소 유량계 설치)

○ 주 1회 가압장 유량 측정 분석 공급량이 증가된 가압급수지역을 집중 누수탐지

6		과수압 지역 제수변 조절 실시

○ 수압분포도에 의한 밸브조절 및 수압 현장조사(주제도 관리시스템 참고)

○ 대상블록(7개 소블록) : 반포28, 29, 30, 31, 32, 33, 34블록

○ 반포배수지 표고 : (HWL 64.5m,  LWL 59m)

○ 과수압 지역 반포28블록 밸브조절

- 과수압지역 소블록 : 반포29, 20, 31, 32, 33, 34소블록 밸브조절

- 밸브조절 결과 : 수압 0.1～0.3kg/㎠ 정도 감소예상

○ 반포중블록내 압구정동 지역은 한강변에 위치하여 다소 낮은 지역으로 3.0kg/㎠이상 으로 밸브를 조절하여 적정수압 유지

7		유량계 점검 관리

○ 대 상 : 54개소(구역5, 중블록6개, 가압장34개, 배수지9개)

○ 중점점검내용 : 유량오차 발생조사 및 비교유량 사업소간 측정 등

		조정량 증대분야

1		정확한 검침 및 심사 강화

○ 조정목표 : 139,097천㎥

○ 장기인정 조정 수전 일제정비

- 대 상 : 4개월(2회)이상 인정조정된 수전과 장기 미사용 수전 500여 수전

- 내 용 : 장기 미검침 수전 현장검침 확행, 미사용 수전에 대한 폐전유도

2		조례위반 단속

○ 추징목표 : 1,813㎥(재개발 재건축지역 특별관리)

3		다량급수처 집중관리 (심사강화)

○ 월 사용량 300톤 이상,  3,898수전

○ 격증 ․ 격감 다량급수처 중점관리

- 대 상 : 월 사용량 1,000톤 이상 사용하는 다량급수처 중 전월대비 30% 이상 격증 격감 수전 (100여 수전)

- 내 용 : 수도계량기 이상유무,정상검침 유무, 업종확인, 봉인 탈 부착 확인 후 이상발견시 신속한 조치

Ⅲ		TF팀 운영계획

TF팀 구성

○ 추진분야 : 공급량 감축 분야 및 조정량 증대 분야

○ 운영기간 : 2016, 5, 11(수) 〜 2016. 12. 30(금)

					T/F팀장 (급수운영과장)
										보좌관(김종진)
추진1반장 (이승우)					추진2반장 (윤복철)					추진3반장 (박흥숙)
반 원 : 박 홍 선 제 영 도					반 원 : 송 종 학 김 문 호					반 원 : 표 성 태 이 광 주
<공급량 감축분야> 〇 주요임무 : 3개 중블록 관리 (청담,서초,암사) ① 특화사업 → 7개항목 추진 및 결과보고 ② 공급량 분석(6개 중블록) 총괄 보고 ③ 지역 담당직원은 특화사업에 참여, 조사 및 복명서 작성					<공급량 감축분야> 〇 주요임무 : 3개 중블록 관리 (반포,방배,방배가3) ① 특화사업 → 7개항목 추진 및 결과보고 ② 유량계 점검관리(6개 중블록) 총괄 보고 ③ 지역 담당직원은 특화사업에 참여, 조사 및 복명서 작성					<조정량 증대분야> 〇 주요임무 ① 특화사업 → 3개 항목 추진 및 결과보고 ② 조정량분석 보고 ③ 유수율 분석

TF팀 분야별 업무

○ 공급량 감축 분야

- 추진반별 중블록별 내 해당 특화사업 세부계획 수립 추진

※ 누수 탐사조 편성 : 누수탐지반 2개팀, 시설물 순찰반 2개조 편성

1개조당 4〜5명 편성(효율적 운영을 위해서 추진반 2개반 합동편성 가능)

- 추진방법 : 특화사업 실시 항목별 맞춤형 계획수립 실시

○ 조정량 증대 분야

- 추진3반 조정량 감축 특화사업 세부계획 수립 추진

Ⅳ		행정사항

○ TF팀 특화사업 추진실적 보고회 월 1회 실시 → 매월 첫째주 월요일

- 급수운영과(추진1반장) 수합 보고

○ TF팀 특화사업 자체 실적 점검 및 토론 → 주1회(수요일)

○ 공급량 분석보고(매월 5일) 및 조정량 분석보고 (매월20일) 본부 보고

○ 우리사업소 유수율 목표 97.98% 및 유수율 향상 추진실적 평가대비를 위하여 지속적인 특화사업 발굴 추진.

○ TF팀 특화사업 실적 유공직원 인센티브 부여

- 표창상신, 특별휴가, 성과평가시 등 우선반영.