문서번호	여의도공원관리사무소-2019
결재일자	2016.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
김은희	김희태	05/11 代김한수

2016년 여름철 여의도공원관리 종합대책추진계획

2016.    5.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

2016년 여름철 여의도공원관리 종합대책추진계획

2016년 여름철 태풍･호우․폭염 등 풍수해 및 혹서기를 대비하여 여의도공원에서 발생할수 있는 재해 및 안전사고 예방을 위한 여름철 공원관리 종합대책을 수립하여 시행하고자 함

1		추 진 개 요

□ 근거법규

○「재난 및 안전관리 기본법」제16조, 제17조

○「서울특별시 재난 및 안전관리 기본조례」제12조

□ 운영기간 : ’16. 5. 15. ～ 10. 15. (5개월간)

□ 추진방향

○ 태풍․호우 대비 공원시설물 사전 안전점검 및 정비

- 공원 산책로 및 경사면, 시설물 설치장소 연약지반, 건축물 벽체균열 및 누수, 공사장 등 안전 관련 취약부분 사전 점검

○ 태풍․호우 대비 풍수해 대책반 편성‧운영 (’16.5.15~10.15)

○ 공원 내 수경시설 및 편익시설 점검, 질서유지로 안전하게 공원관리

○ 여름철 폭염 대비 근로자 안전대책 추진 및 사고시 신속 대처

2		세부추진계획

□ 풍수해 대비 공원시설물 사전 안전점검 및 정비

○ 점검일시 : ’16. 5. 10. ~ 5. 11.

○ 점검방법 : 시설물 담당별 자체 점검

○ 점검내용

【 공원시설물 사전 안전점검 】

- 건축물의 벽체 균열 및 누수 등 안전관리 실태

- 우기시 붕괴우려 절개지, 축대 등 위험시설 안전관리 실태

- 등산로변 시설물 설치지역 등 연약지반 및 수해 취약지역

- 공사장 안전 취약부분(절토, 터파기 지역 등), 경사면 점검

- 놀이시설의 기초부분 균열·파손 등 각종 구조물 용접 및 이음새 부분 탈락여부

- 산림내 계곡 주변 토사유실 및 위험수목 등 기타 사고발생 우려시설 점검

【 공원 내 전기시설 】

- 누전차단기 등 스위치 정상 작동여부

- 전기설비 정기점검 이행 여부(한국전기안전공사)

- 절연저항 및 접지저항 측정․기록(케이블 선로 등)

- 공원등 및 분전함 침수 우려 여부

※ 점검결과 : 특이사항 없음

□ 수경시설 및 편익시설 유지관리

○ 수경시설 수질관리

- 지당연못 및 생태연못계류에 대해 연못수질관리 기준에 준하여 관리

- 수질검사 및 관리방법

관리분야		3~6월	7~8월	9~11월
기기 점검		수시	수시	수시
설비 등 안전점검		월 1회	월 1회	월 1회
저수조 물교체		주 1회	주 3회	주 1회
수질검사	수시	주 1회	일 1회	주 1회
	정기	월 1회	월 2회	월 1회
소독 등 위생상태 점검		일 1회	일 1회	일 1회

※ 부적합 판정시 : 청소, 물교체 등 수질개선 후 가동

○ 공원 내 편익시설 유지관리 및 질서유지

- 공원 내 편익시설 : 수시 점검으로 이용시민 불편 해소

- 공원 내 질서유지 : 노숙행위, 심한 소음 등 불법․무질서 행위 계도단속

□ 여름철 폭염대비 근로자 안전대책

○ 소속 근로자 안전사고 예방 및 관리감독 철저

- 폭염대비 행동요령 등 각 사업장 및 공사장 전파(폭염대비 자체교육 실시)

- 기간제근로자 등 공원관리 근로자 대상 교육실시 및 근무일지 작성

○ 폭염주의보 발생 시

- 점심시간 등을 이용한 낮잠시간 등 휴식시간 연장

- 기온이 높은 시간대를 피해 탄력근무제 시행

- 현장관리자 판단하에 한낮 시간대(12:00~14:00) 작업중지 또는 실외작업 일시 중단

3		풍수해대책반 편성‧운영

□ 단계별 근무인원

구분	1단계 (주의)	2단계 (경계)	3단계 (심각)
판단기준	o 호우주의보 발령시 - 6시간 70㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 o 한강대교 수위 4.5m 도달시 o 태풍주의보(순간풍속 20m/s)	o 호우경보 발령시 - 6시간 110㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 o 홍수주의보(한강대교 수위 8.5m) o 태풍경보(순간풍속 26m/s, 총 강우량 200㎜ 이상)	o 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 o 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 o 이재민 다수 발생
근무 인원	o 비상근무 없음	o 비상근무 - 비상근무조 1개조 근무	o 비상근무 - 조별 1명(부서장 포함) (필요시 전직원1/2 교대근무)

□ 상황실 운영 및 근무조 편성

○ 운영기간 : 2016. 5. 15 ~ 10. 15(5개월간)

○ 근무조 편성 : 4개조 10명

구 분		1조	2조	3조	4조
근무자	조원	김한수,이대호 정남숙	김희태, 박관숙	정오영, 길종섭	김은희, 양봉렬
근무일	5월	15,19,23,27,31	16,20,24,28	17,21,25,29	18,22,26,30
	6월	4,8,12,16,20,24,28	1,5,9,13,17,21,25,29	2,6,10,14,18,22,26,30	3,7,11,15,19,23,27
	7월	2,6,10,14,18,22,26,30	3,7,11,15,19,23,27,31	4,8,12,16,20,24,28	1,5,9,13,17,21,25,29
	8월	3,7,11,15,19,23,27,31	4,8,12,16,20,24,28	1,5,9,13,17,21,25,29	2,6,10,14,18,22,26,30
	9월	4,8,12,16,20,24,28	1,5,9,13,17,21,25,29	2,6,10,14,18,22,26,30	3,7,11,15,19,23,27
	10월	2,6,10,14	3,7,11,15	4,8,12,	1,5,9,13

【 단계별 근무방법 】

○ 1 단계 : 비상근무 없음

○ 2 단계 : 1개조 근무

○ 3 단계 : 조별 1명 근무  (필요시 전직원의 1/2 교대근무)

※ 근무시간 : 09:00부터 다음날 09:00까지 (단, 09:00 이전 비상발령시 해당일 근무자가 근무)

○ 근무내용

- 우기 기간 강우예보 시 단계별 상황유지(비상연락체계 유지)

- 기상예보 및 예비특보 시 운영기준에 따라 비상근무

- 피해발생 지역 시민접근 통제, 신속한 피해조사 및 응급복구 조치

□ 피해발생 및 응급복구 대책

○ 피해발생지 신속한 현장 대응체계 구축

- 기관별 자체 상황대응체계 구축 및 근무인원 배치

- 긴급복구반 운영으로 피해지역 긴급투입 및 복구활동 추진

- 공원 및 등산로 등 피해 발생시 우선적으로 시민접근 통제(2차사고 예방)

- 현장조치 가능한 피해는 자체 장비 및 인력 활용 즉시 복구 시행

○ 태풍 피해 사전예방 조치

- 피해 우려 수목에 대한 조치

‣ 산책로주변 뿌리부분 부패된 수목 제거

‣ 기울어져 쓰러질 우려가 있는 수목은 바로세우기 또는 제거

‣ 식재하여 뿌리를 내리지 못한 수목은 가지치기 또는 지주목 설치

- 태풍·호우로 인한 안전사고 우려 구조물 제거 및 배수로 정비

‣ 공원 내 현수막, 입간판, 늘어진 전선 등 시설물 사전 정비

‣ 배수로, 침사지 등 낙엽 적치물 정비 등