문서번호	토목부-9606
결재일자	2016.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
지풍근		권혁대	05/16 김영수
협조
	주무관		이정원

용비교(시점부) PEM옹벽 설치 정산보고

(용비교-행당중간 도로개설공사)

2016.5.

도시기반시설본부

(토목부)

용비교(시점부) PEM옹벽 설치 정산보고

(용비교-행당중간 도로개설공사)

용비교(시점부) 도로확장에 따라 응봉산 절개지 구간의 PEM옹벽 설치 후 수량 정산 보고임

Ⅰ		관련근거

○ 토목부-9206호(2012.5.24.)시점부 진입로 PEM옹벽 추가설치 검토보고

- 용비교 하부진입로 확장에 따른 협의 회신(공원녹지과-9521호(2011.9.22.))

○ PH16-용행감-048호(2016.5.4.) 실정보고 승인 요청(PEM옹벽 정산)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 용비교-행당중간 도로개설공사

○ 공사위치 : 성동구 금호동 용비교 북단 ~ 행당동 행당중

○ 공사규모 : 용비교 확장 및 도로개설공사(4차로→6차로 확장, 연장719[eqn: m])

○ 공사기간 : □07.3.22. ~ □16.5.31.

○ 도 급 비 : 27,988백만원

○ 감 리 단 : ㈜평화엔지니어링 외 1개사

○ 시 공 사 : 한신공영(주)

○ 공 정 률 : 94%

Ⅲ		보고내용

□ 용비교(시점부) PEM옹벽 설치 수량 정산

○ 용비교(시점부) 도로확장 공사로 인한 응봉산 법면 절취를 최소화하고,        사면 안전성을 높이기 위해 PEM옹벽 설치 후 수량 정산

- PEM옹벽(546[eqn: m ^{2}]→491[eqn: m ^{2}]) 시공

○ 현황사진

PEM옹벽 설치 전ㆍ후

공사 전

공사 후

○ 전개도

당  초

변  경

○ 수량 증ㆍ감 현황

공 정	규 격	단 위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
암절개면 보호식재공	T=15[eqn: cm]	[eqn: m ^{2}]	49	-	49
PEM옹벽		[eqn: m ^{2}]	546	491	55
U형 플륨관	Φ300	본	16	-	16

○ 공사비 증ㆍ감 현황

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
토공	3,020	-	3,020
배수공 및 옹벽	282,526	253,699	28,827
순공사비	285,546	253699	31,847
제 잡 비	66,979	59,415	7,564
물가변동비	4,975	2,586	2,389
도급공사비	357,500	315,700	41,800

Ⅳ		조치계획

○ 응봉산 법면 절취를 최소화하고 사면 안전성을 높이기 위해 설치된          PEM옹벽 정산결과는 적정함으로 향후 설계 변경시 반영하고자 함.

붙임 : 감리단 검토 의견서 1부.  끝.