문서번호	총무과-17066
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
석명오		임철수	05/18 이혜경
협조
	청사운영1팀장		장청락

서울스토리 벽천 운영 · 관리 계획

2016. 5.

서울스토리 벽천 운영 · 관리 계획

시청과 시민청을 방문하는 시민들에게 휴식공간과 볼거리를 제공하기 위해 조성된 「서울스토리 벽천」시설에 대하여 사전점검과 수질검사 등 철저한 유지관리 및 운영으로 안전하고 쾌적한 친수공간으로 관리코자 함

Ⅰ		벽천 시설 현황

위    치 : 서측 썬큰 내(시민청과 지하연결통로 사이)

규    모 : H=6.5m / W=8m (물깊이: 0.3m)

시    설 : 수중펌프 1대, 캔들 노즐 6개, 서울스토리 동판

1개소, 자동급수장치, 콘트롤판넬, 배수시설 등

벽천 위치	벽천 현황

Ⅱ		벽천 운영(가동) 계획

가동기간 : 2016. 5. 20 ~ 2016. 9. 30 (약 5개월)

1일 가동시간 : 총 3시간/일 (5회)

- 1회 : 12:00 ~ 13:00 (1시간)

- 2~5회 : 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 각 30분씩 4회 (2시간)

※ 가동기간 및 시간은 에너지 상황 및 일기 등에 따라 변동될 수 있음

Ⅲ		벽천 시설관리 계획

사전 점검 시행

○ 일    시 : 2016. 5. 18(수) 13:00 ~ 15:00

○ 점 검 자 : 관리담당자 등 3명

○ 점검내용 : 설비장비 및 기기현황 점검, 설비 및 시스템 작동,

유지관리 방법 확인, 고장 및 응급조치 요령 등

벽천관리

○ 관리주체 : 위생(조경실), 설비(기계실·전기실), 청소(청사운영1팀)

○ 세부관리현황

관리내용	관리시기	비 고
분수대 기기 점검 및 운영	수시	기계실
분수대 주변 및 저수조 청소	수시	청사운영1팀 협조
용수 소독․위생점검	주 1회 이상	조경실
전기설비 등 안전점검	월 1회	전기실
수질검사(정기)	월 1회 이상	5,6,9월(월 1회), 7,8월(월 2회)
탱크 물교체	주 1회	기계실

○ 정기(수시) 수질검사

- 정기 및 수시 수질검사(PH, 탁도, 대장균 외)와 저수조 청소 및 용수교체로 최상의 청결상태 유지하여 시민 건강상의 위해요인 사전 제거

※ 매월 넷째주 목요일 수질검사 의뢰(검사기관 : 서울시보건환경연구원)

붙임 1. 2016년 수경시설 관리계획 1부.

2. 수질검사항목 해설 1부.

3. 수질관리지침 1부.  끝.