함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	고층건축물 외부 마감재 현황 파악 및 교체 지도 계획 알림

1. 본부 예방과-11080(2016.5.2.) 「2016. 중점관리대상 소방안전대책 알림」과 관련입니다.

2. 위와 관련 고층건축물에 대한 현황 관리를 통하여 화재예방 및 안전사고 예방 자료로 활용하고자 용산구 관할 고층건축물에 대한 외부 마감재 현황 파악조사를 파악하니 현장대응단 및 각 안전센터는 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 조사기간: 2016. 5. 23.(월) ~ 9. 23.(금)

나. 조사대상: 30층 이상 건축물

다. 조사방법: 소방활동 자료조사 및 각종 소방훈련 시

라. 조사내용

○ 대상물별 외부 마감재료 및 기본 현황 파악

○ 관계자 협의를 통한 불연성 외장재 교체 권고 등

	《 외부마감재료 관련 규정(참고)》
가. 관련근거: 건축법 제52조제2항, 같은 법 시행령 제61조제2항, 건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제24조제5항 나. 대상 ① 상업지역(근린상업지역은 제외한다)의 건축물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 - 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 운동시설 및 위락시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 2천제곱미터 이상인 건축물 - 공장(국토교통부령으로 정하는 화재 위험이 적은 공장은 제외한다)의 용도로 쓰는 건축물로부터 6미터 이내에 위치한 건축물 ② 6층 이상 또는 높이 22미터 이상인 건축물 다. 외부마감재료: 불연재료, 준불연재료, 난연재료(고층건축물 화재확산방지구조일 경우)

마. 결과제출: 2016. 9. 26.(월) / 붙임 서식 2번

붙임  1. 2016년도 고층건축물 현황(30층 이상) 1부.

2. 외부마감재 사용 현황 파악(서식) 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	정인주		예방팀장	박숙자		예방과장	05/20 이은와
협조자
시행	예방과-5963	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-792-2119	/전송	02-749-1977	/	jinju73@seoul.go.kr	/	부분공개(6)