문서번호	교량안전과-9113
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기술점검팀장	교량안전과장
유현선		최진우	05/23 박문희
협 조

우기대비 교량시설물 안전점검 결과보고

(마포대교, 양화대교, 가양대교, 양평교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.5.

안전총괄본부

(교량안전과)

우기대비 교량시설물 안전점검 결과보고

(마포대교, 양화대교, 가양대교, 양평교)

□ 시설물 현황 (한강교량3/일반교량1)

연번	교 량 명	규 모	위 치	최 대 경간장	교량형식	준공일	시 공 자	설 계 하 중	통행 기준	등급
							설 계 자
1	마포대교 (상․하류)	B=22.75m L=1,390m	마포구 마포동~ 영등포구 여의도동	70m	S.T BOX GIR	‘05.12.19	현대건설	DB 24 (1등교)	40톤	B
		B=22.75m L=1,390m		70m	S.T BOX GIR	'00.7.10	현대건설 제일ENG
2	양화대교 (상∙하류)	B=16.25m L=1,053m)	마포구 합정동 ~ 영등포구 당산동	42m	S.T PL GIR ROSE ARCH	‘02.8.14 (성능개선)	삼부토건 대한콘설턴트	DB 24 (1등교)	40톤	B
		B=17.05m L=1,048m				‘00.6.25 (성능개선)	현대건설, 대한 설계공단	DB 24 (1등교)	40톤
3	가양대교	B=16~29m L=1,700m	마포구 상암동 ~ 강서구 가양동	180m	S.T BOX GIR	‘02.5.31	현대건설 삼우기술단	DB 24 (1등교)	40톤	B
4	양평교	B=20m L=570m	양평동5가 ~ 목동 1단지	43m	S.T BOX GIR	‘91.8.8	한보철강㈜ 한보주택㈜	DB 24 (1등교)	40톤	B

□ 점검개요

○ 점 검 일 :  ’16. 5. 9(마포대교),  ’16. 5. 13(가양대교),

’16. 5. 16(양평교),   ’16. 5. 17(양화대교)

○ 점 검 자

- 내부점검자 : 기술점검팀장, 유현선, 유진호, 이기승

- 외부점검자

․ 마포대교 : 케이에스엠기술(주) 전무이사 이길호

․ 양화대교 : 백양엔지니어링㈜ 부사장 차철준

․ 가양대교 : 한국건설기술연구원 선임연구원 황윤국

․ 양 평 교 : 삼림엔지니어링 대표 김인석

○ 점검내용 : 교량시설물에 대한 우기대비 점검

□ 점검결과 및 조치계획

시설명	점검결과	조치계획	비 고
마포대교	‧교면포장 망상균열	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧간이점검사다리 철거 요망	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧신축이음장치 본체 파손(wp24)	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧빗물받이 고무재 파손(P7, P14)	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧외부거더 하면 부식발생(WP25-G4)	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
양화대교	‧포장포트홀(하류교 P12)	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧차수판유간부족(A1)	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧배수관 길이 부족(P1)	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧차량방호책 변형(상류교 S22)	‧지속관찰
가양대교	‧MP13 보도부 배수구 막힘	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
양 평 교	‧포장포트홀 1개소(P8)	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧교면 체수(P6~P7)	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧배수관 볼트탈락(P10)	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧점검통로 사다리 파손(P12)	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧거더하부 플랜지 녹발생(P10)	‧’16년 일상유지보수 정비 예정
	‧받침몰탈 균열(P12)	‧’16년 일상유지보수 정비 예정

붙임 : 점검결과 보고서 각1부.  끝.