문서번호	교량안전과-9393
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량기획팀장	교량안전과장
이회진		하현석	05/26 박문희
협조

2016년 상반기 숯내교 집중점검 결과 보고

2016. 5

안전총괄본부

교량안전과

2016년 상반기 숯내교 집중점검 결과 보고

시설물의 안전에 관한 특별법 및 2016년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 실시한 숯내교 집중점검 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 시설물의 안전에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

○ ‘16년 교량시설물 집중점검 계획(교량안전과-799호, ’16.1.15.)

Ⅱ		대상시설물 현황

구 분		내 용	구 분		내 용
시설물명		숯내교	관리주체		안전총괄본부 (교량안전과)
준공년도		2010년 5월	관리번호		BR2010********
위 치		서울특별시 강남구 자곡동 일원
설계하중		DB-24, DL-24 (1등급)	노선명(이정)		새말로
제원	연장	L=50.0+130.0+50.0 = 230.0m
	폭	B = 32.5m
구조 형식	상부	NIELSEN ARCH + 합성형거더교	기초 형식	교대	말뚝기초 (Φ508, 12T, L=8.0m)
	하부	교대 : 역T형 , 교각 : 다주식		교각	Mass기초
받침장치		NIELSEN ARCH : 스페리컬받침(4개소) 합성형거더교 : 탄성받침(52개소)	신축이음장치		뉴모노셀 조인트(A1,P1,A2) 강핑거 조인트(P2)
시행자		SH공사	내진설계유무		유
설계사		(주)건화엔지니어링 (주)청석엔지니어링	시공사		계룡건설(주)

(위치도)	(전경사진)

Ⅲ		점 검 개 요

구 분		점 검 개 요	점 검 구 간
점검일시		2016.5.19. (목) 14:30~
점검구간		상하부 전구간
점검참여자	계	직원 9명, 외부 4명
	교량안전과	교량기획팀(4)	교량상부 (NIELSEN ARCH BOX 내부, 케이블 포함)
		강구조교량팀(5)	교량하부 (거더, 받침장치, 바다판 하면 등)
	용역사	한세이엔씨(주)	‘16년 숯내교 정밀점검(하자) 용역 수행사

Ⅳ		주요 점검결과

○ 시설물 점검결과 시급을 요하는 보수․보강 사항은 없으나

○ 보강형 BOX거더 및 가로보, 받침장치 등에서 체수, 도장박리, 표면

부식이 일부 발견 됨

○ 탄성받침장치 편기가 의심되어 2012년~2015년간 편기량 측정결과

편기량의 변화는 없으며, 추가적인 손상이나, 기능상 문제는 없는 것으

로 조사되었으나 지속적인 주의관찰을 요함

○ 케이블 정착단 차수성능 저하로 일부에서 우수가 유입되고 있으나

대부분 경미한 수준으로 공용 중 진동발생 등에 따른 고정클립 조임

부족 및 풀림으로 인하여 발생 된 손상으로 추정 됨

구 분	점 검 결 과	조 치 계 획	비고
신축이음	P1 신축이음장치 하부 고무판 열화	주의관찰
가로보 (스틸거더)	누수흔적 및 표면부식	- 주의관찰
받침장치	받침부 합성거더 철판 부식	주의관찰
	받침장치 편기	주의관찰 및 정밀조사 실시
보강형 BOX 거더	체수흔적 및 도장박리 발생	주의관찰
케이블 정착단	경미한 누수 발생	주의관찰 및 정밀조사 실시

Ⅴ		조 치 계 획

○ 경미한 구조물 손상부는 지속적인 순찰·점검 및 주의관찰 실시

○ 케이블 정착단 누수 및 받침장치 편기발생 등 점검사항에 대하여 2016년 정밀점검(하자) 용역 수행사에 작업지시 손상원인 및 진행성 여부 등을 정밀조사 후 필요시 보수·보강 계획 수립

붙임 : 점검보고서 2부.  끝.