문서번호	시설관리과-13013
결재일자	2016.5.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	★시설관리팀장	시설관리과장
이승환	代강은영	05/26 이자원
협 조

지장 상수도관 이설요청 처리계획

(강서구 공항동 53-90호 )

2016. 5.

강서수도사업소

(시설관리과)

강서구 공항동 53-90호

지장 상수도관 이설요청 처리계획

『강서구 공항동 53-86번지 일대 사유지통과 하수관로 이설공사』중 공항동 53-90번지 앞 저촉되는 상수도관의 이설요청에 대한 처리계획을 아래와 같이 보고드림

□ 이설요청 개요

○ 이설요청대상 현황

******	*** 개량	*******		*******	비 고
		****	****
공항동 53-90	D450*	*********	상수도관 *********, *******	************* ************
공항동 53-90	D450*	*********	제수밸브 ******, 1개소 *****, 1개소	2010******100 1996******80	원형변실포함

○ 급수수계 : 신월배수지

○ 이설요청기관 : 강서구청 물관리과

※ 관련공문 : 물관리과-8580호(2016.05.24.)

□ 검토사항

○ GIS도면과 같이 공항동 53-90번지 앞 기존 상수도시설물           (100㎜,80㎜,밸브2개)이 하수관정비구간에 저촉되어 각각           5~10m 이설이 필요한 실정임

○ 저촉되는 상수도시설물은 붙임과 같이 이설승인조건을 부여 원인자       부담으로 이설시행토록 함

○ GIS 위치도

○ 현장 사진

□ 행정사항

○ 위 검토사항을 강서구청 물관리과에 다음사항을 회신

- 저촉되는 상수도시설물은 원인자 부담으로 이설시행

붙임)이설승인조건 이행

- 이설공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 및 출동경비 등은  별도 산출 및 고지하여 납부

- 상하수도전문 면허업체를 선정하여 시행

- 관할 수도사업소에서 감독자를 지정하여 시공감독 예정

○ 공사(이설)개요 : 상수도관 D=80~100mm, L=5~10m

제수밸브 D=80mm, 100mm 각 1개소 이설

- 기존관에 사용된 자재는 재사용 불가토록 명시하고

- 이설대상 상수도관 관상단이 1.2m 유지

※ 상수도관 이설에 따른 세부사항은 착공계 제출 전 별도 협의 및 승인 후 시행

붙임 : 1. 이설승인조건 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.  끝.