문서번호	시설보수과-4380
결재일자	2016.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식	정재현	05/27 노영석

월릉교 긴급점검(외부전문가 합동) 계획

(신축이음장치 관련)

2016. 6.

북부도로사업소

(시설보수과)

월릉교 긴급점검(외부전문가 합동) 계획

(신축이음장치 관련)

월릉교 신축이음장치 누수, 후타재 파손 등 현재 파손 정도가 심하게 진행되고 있어 긴급히 외부전무가와 합동점검 실시, 보수계획을 수립 조치하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

○ 2013년 정밀점검, 2015년 자체정밀점검 용역 결과

- 신축이음장치 누수, 후타재 균열, 후타재 파손 등

Ⅱ		월릉교 현황

구 분		내 용	구 분		내 용
시설물명		월릉교	관리주체		북부도로사업소 (시설보수과)
준공년도		1977년 12월(성능개선 2007년 9월)	관리번호		BR1977********
위 치		서울특별시 노원구 월계동 22번지
설계하중		DB-24	노선명		화랑로
제원	연장	L=175.0m(7@25)
	폭	B = 35m(차도 : 7, 보도 : 2)
구조 형식	상부	Preflex Beam	기초 형식	교대	우물통기초
	하부	교대 : 역T형 , 교각 : T형		교각	우물통기초
받침장치		탄성고무받침(180개) (2방향 : 119, 1방향 : 55, 고정단 : 6)	신축이음장치		횡 : A.R조인트(3개소) 종 : A.R조인트(2개소)
교차시설물 (도로,철도,하천)		하천(중랑천), 동부간선도로	통과높이(교고)		H ≒ 4.5m (하부 동부간선도로)

Ⅲ		신축이음장치 현황

○ 신축이음장치 탈락, 누수, 후타재 균열, 파손 등이 현재 심하게 진행되고       있으며.

○ 슬라브 콘크리트 덩어리 등이 탈락하여 교량 하부를 통과하는 동부간선도로 운행 차량에 떨어질 경우 커다란 사고로 이어질 수 있음

Ⅳ		합동점검 개요

○ 점검일시 : 2016. 5. 30.(월) 13:30~

○ 점검내용 : 전구간 신축이음장치 누수, 후타재 균열, 파손 등

○ 점검참여자

- 시설보수과 : 과장 외 2명

- 외부전문가 : 박훈규(한국종합시설안전 대표)

Ⅴ		점검결과 조치계획

○ 점검결과 신축이음장치 손상 등이 심하여 교체를 요하는 경우 보수 계획     수립하여 시행

Ⅵ		행정사항

○ 외부전문가 점검수당 지급 : 200,000원

- 예산과목 : 안전총괄본부 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물 운영,

도로시설물 안전자문단 운영, 사무관리비.

따로붙임 : 의견서 양식 1부.  끝.