문서번호	교량안전과-9549
결재일자	2016.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	교량기획팀장	교량안전과장
박소미	하현석	05/27 代하현석

우기대비 교량시설물 안전점검 결과보고

(성산대교, 숯내교, 샛강문화다리)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

안전총괄본부

(교량안전과)

우기대비 교량시설물 안전점검 결과보고

(성산대교, 숯내교, 샛강문화다리)

우기대비 시설물 안전점검 계획에 따라 성산대교 외 2개소에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 2016년 우기대비 도로시설물 안전점검 계획(도로시설과-4921, ‘16.4.26.)

○ 우기대비 시설물 및 공사현장 안전점검 추진계획(교량안전과-7725, ‘16.4.29)

□ 시설물 현황

시설물명	규 모	위 치	등급	형 식	준공일
성산대교	B=27.0m L=1,040m	마포구 망원동 ~영등포구 양평동	C	GERBER TRUSS S.T PL GIR	‘80.6.30
숯내교	B=33m L=230m	강남구 자곡동 ~송파구 문정동	A	Nielsen Arch	‘10.5.31
샛강 문화다리	B=6m L=324m	영등포구 신길동 ~여의도동	B	사장교	‘11.5.31

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘16.5.11~5.19(9일간)

○ 점검방법 : 외부전문가와 합동점검 시행

○ 주요 점검사항

- 포장파손, 배수시설 등 우기 취약부

- 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등

- 시설물별 취약부재 이상여부 근접확인

□ 주요 점검결과 및 조치계획

○ 요약

- 성산대교와 샛강문화다리 점검결과 발견된 사용성 결함(교면포장 손상, 배수시설, 목재데크 손상 등)은 일상유지 보수를 통해 즉각 조치하여 시민 안전 확보 및 불편 해소

- 긴급한 보수보강을 요하는 구조적 손상은 발견되지 않았으며, 경미한 손상에 대하여는 지속적 순찰·점검을 통한 주의관찰 및 용역 수행사에 작업지시 손상원인·진행성 여부 등 정밀조사 실시

○ 세부결과

시설명	구 분	점검결과	조치계획
성산대교	교면포장	북단접속교 P1 포장손상	일상유지 보수조치
		L2램프 망상균열 및 백태	6월 중 포장보수 예정
	배수시설	L2램프 P2 배수구 막힘	일상유지 보수조치
	거더(박스)	L2램프 S3 볼트체결부 부식	주의관찰
	기타	L2램프 점멸등 미점등	일상유지 보수조치
숯내교	신축이음	P1 신축이음 하부 고무판 열화	주의관찰
	가로보(스틸거더)	누수흔적 및 표면부식	주의관찰
	받침장치	받침부 합성거더 철판 부식	주의관찰
		받침장치 편기	주의관찰 및 정밀조사 실시
	보강형 BOX 거더	체수흔적 및 도장박리 발생	주의관찰
	케이블 정착단	경미한 누수 발생	주의관찰 및 정밀조사 실시
샛강 문화다리	합성목재 데크	보도부 목재데크 손상 10건	일상유지 보수조치
	배수시설	배수관 탈락 및 누수	하자보수 조치
	교각	P2,3 시공이음부 균열 및 박리	하자보수 조치
	기타	쓰레기 적치 및 불법현수막 게첨	현장 조치 완료

붙임 : 점검결과 보고서 1부.  끝.