문서번호	도시공간개선단-7121
결재일자	2016.5.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도시공간정책팀장	도시공간개선반장		도시공간개선단장
박소정	한병준	김진용		05/31 김태형
협 조

- 2016년 제13차 -

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

2016.  5.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 2016년 제13차 -

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2016. 5. 26.(목) 14:30 ~ 18:10

❍ 장    소 : 서울시청 본관 10층 공용회의실

❍ 참석위원 : 총 9인

- 우성호(공간), 길윤정(공간), 윤경희(공간), 조남주(산업), 이석현(색채),

김인겸(유니버설), 노 휘(건축), 원형준(건축), 고은정(경관)

※ 배석: 도시공간개선반장, 도시공간정책팀장

❍ 상정안건 : 총5건                                     ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기 타
5	경관심의	1	-	-	-	-
	디자인심의	2	1	-	-	1

❍ 심의결과 : 조건부 3건, 재심 1건, 유보 1건

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
13-1	별내선(8호선 연장) 건설공사	도시기반시설본부 (도시철도건축부)	•도시철도 연장 3.8km •정거장 1개소	경관 디자인	조건부의결
13-2	여의도지하 엘리베이터 설치공사	도시기반시설본부 (건축부)	•엘리베이터 1개소	디자인	재심
13-3	삼호가든4차 재건축사업 방음벽 개선공사	서초구청 (주거개선과)	•방음벽 개선 (H:12m, L:372m)	디자인	유보
13-4	명동구역 제4지구 지하도로 및 환기구 설치공사	중구청 (도심재생과)	•지하보도 •환기구	디자인 (유보 2016-11)	조건부동의
13-5	2호선 대림역, 구로디지털단지역 출입구 및 연결통로 캐노피 개량공사	서울메트로 (건축사업소)	•지하철출입구(4개소) 및 연결통로 캐노피	디자인 (재심 2016-12)	조건부동의

붙임: 제13차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 5. 26.(목) 14:30 ~ 18:10
심의대상	도시철도 연장 3.8km, 정거장 1개소
안 건 명	별내선(8호선 연장) 건설공사
심의번호	13 - 1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 에스컬레이터는 경사도를 가능한 범위내에서 완만하게 조정하거나, 일부에 계단을 설치하는 등 이동편의가 증진될 수 있도록 고려하시기 바랍니다. - 가로쉼터 외부공간은 문화공간 천창부의 유선형 형태를 고려하여 디자인하시기 바랍니다. - 지상 노출 천창부의 조명계획은 디자인을 고려하여 설계하시기 바랍니다. - 기존 지하철역사에서 계획되지 않았던 새로운 실내디자인이 완성도 있게 실현될 수 있도록 실시설계시에 관련 세부사항을 면밀히 검토하시기 바랍니다. ․문화공간 내 곡면 목재프레임의 세부 디자인 고려 요함 ․대합실 원형조명에 대한 적정 조도 등을 검토하여 조명 크기·개수가 적정하게 설치되도록 고려 요함 - 지하철 안내체계 디자인은 전체적으로 표준형 디자인을 적용하시고, 승강장과 대합실 안내체계 배치는 안내정보가 서로 중복되지 않도록 검토하여 계획하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 5. 26.(목) 14:30 ~ 18:10
심의대상	엘리베이터 1개소
안 건 명	여의도지하 엘리베이터 설치공사
심의번호	13 - 2	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 지상 노출 엘리베이터 디자인은 문화및집회시설(전시장) 시설 용도의 정체성․개념 등을 표현할 수 있도록 재검토하여 제시하시기 바랍니다. ․ 시설용도(전시장), 외부계단 디자인 및 주변시설 환경과 조화되도록 함께 고려 요함 ․ 안내싸인 디자인에 대하여 제시 요함 - 엘리베이터의 설치위치 및 출입문 개폐방향은 휠체어 사용자가 편리하게 이용할 수 있도록 고려하여 계획하시기 바랍니다. - 아래 자료에 대하여 다음 심의시 보완하여 제출 바랍니다. ․ 주변 시설․건물 등의 현황도 및 사진 등을 상세히 제시 요함 ․ 전시장의 디자인 개념 등에 대하여 제시 요함. ․ 엘리베이터와 전시장 및 계단 디자인에 대한 도면 제시 요함. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 5. 26.(목) 14:30 ~ 18:10
심의대상	방음벽 개선 (H:12m, L:372m)
안 건 명	삼호가든4차 재건축사업 방음벽 개선공사
심의번호	13 - 3	심의결과	유보
【 의결 내용 】 ○ 아래 자료에 대하여 다음 심의시 제출하여 주시기 바랍니다. - 방음벽은 도시경관에 중요한 영향을 미치는 시설물인 점을 감안하여 방음벽 설치현황을 확인할 수 있도록, 사업부지와 주변도로(방음벽 설치현황 포함) 및 인접단지까지의 현황 사진 및 상세도면(입면, 단면 등)을 제시하시기 바랍니다. - 수림대 설치 등 소음저감방안을 우선 고려하여 도로교통소음에 대한 시뮬레이션 검토결과를 제시하시기 바랍니다. - 방음벽이 경관을 헤치지 않도록 개선방안을 제시하시기 바랍니다.(투명한 방음벽, 프레임 간격 조정으로 담쟁이 식생에 지장이 없도록 고려). 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 5. 26.(목) 14:30 ~ 18:10
심의대상	지하보도, 환기구
안 건 명	명동구역 제4지구 지하도로 및 환기구 설치공사
심의번호	13 - 4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 지하보도가 경사가 있으니, 벽체에 광고물 설치시의 유지관리 계획에 대하여 세부사항을 고려하여 디자인하시기 바랍니다. - 환기구의 식재부분이 양측면의 화강석 테두리 부분까지 좀 더 연장될 수 있도록 권장합니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 5. 26.(목) 14:30 ~ 18:10
심의대상	지하철출입구(4개소) 및 연결통로 캐노피
안 건 명	2호선 대림역, 구로디지털단지역 출입구 및 연결통로 캐노피 개량공사
심의번호	13 - 5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 캐노피 지붕의 색상은 오염에 대한 영향이 최소화 될 수 있도록 조정 고려 하시기 바랍니다. - 연결통로의 조경시설 계획은 유지관리가 어려운 점을 고려하여, 이용 상황에 맞추어 설치여부를 조정하시기 바랍니다. - 지하철 픽토그램은 가이드라인을 준수하시고, 향후 지하철시설 개량시에는 유니버설디자인을 적용하시기 바랍니다. 끝.