문서번호	교량안전과-9690
결재일자	2016.5.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	강구조교량팀장	★교량안전과장		안전총괄관
이제택	류봉현	박문희		05/31 이택근
협 조	교량기획팀장		代김귀용
	교량관리팀장		유제천
	특수교량팀장		이수근
	강남일반교량팀장		代오석관
	강북일반교량팀장		손창익
	기술점검팀장		최진우

시민과 함께하는 안전점검(영동대교) 시행계획

2016. 5.

안전총괄본부

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

시민과 함께하는 안전점검(영동대교) 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2016년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 ′16년 상반기 시민과 함께하는 안전점검(영동대교)을 실시하여 교량유지관리에 만전을 기하고 신뢰받는 시정을 구현하고자 함.

□ 위치도 및 현황사진

□ 제원 및 현 황

시설물명		영동대교
준공년월일		•본교 : 1973년 11월 •접속교 : 1973년 11월[4경간], 2007년 5월[2경간] •A,B,G,H램프 : 1987년 •E,F램프 : 1995년,2007년 5월[교체신설] •I램프 : 1997년 1월 •자전거연결로 : 2007년 6월
시설물위치		서울특별시 광진구 성수동 182 ~ 강남구 청담동 128
설계 하중		•본교,접속교 DB-18 •램프교 DB-24	노선명	영동대로
제원	연장	•총연장(본교+램프) : L = 2,482.92m •본 교 - 총연장 : L=850.0m, - 플레이트거더 5×(3@50)+2@50=850.0m •접속교 - 총연장 : L=167.0m, - PSCI거더 2@25+2@25=100.0m, - 플레이트거더 35+32m=67.0m •램 프 - 총연장 : L=1,465.92m - A램프 : 강박스거더 2@30+2@25=110.0m - B램프 : 강박스거더 2@30.86+2@30=121.72m - E램프 : 강박스거더 40.5+31.2+2@50=171.7m - F램프 : 강박스거더 2@50+31.5+35=166.5m - G램프 : 플레이트거더+강박스거더 50+50+[36+43+35]+[2@46]=306.0m - H램프 : 강박스거더+플레이트거더 [2@39]+[35+42+35]+50+50=290.0m - I램프 : 강박스거더 [4@40]+[4@35]=300.0m - 자전거연결로 : 플레이트 거더 156.5m
	폭	•본 교 : 25.0m •접속교 : 25.0~34.0m •램 프 : 4.5~7.0m

□ 점 검 개 요

○ 점검일시 :  2016. 6. 8(수) 14:30 ~ 17:30

○ 점검대상 : 영동대교 전 구간

○ 점검 참석자 : 총 40명

- 외부점검자 : 14명

□ 지역주민대표 10명 내외

□ 영동대교 전담주치의 : ㈜이산 부사장 최장환

□ 정밀안전진단용역업체 : 이호영 부사장(한국재난연구원)외 2명

- 내부점검자 : 26명

□ 교량안전과 : 교량안전과장외 25명(7팀)

□ 점검 세부일정

○ 11:00 ~ 12:00 : 점검 전 사전교육

- 교각점검로 및 박스 내부 진입위치 파악(점검등 스위치 등)

- 교량의 특성 및 점검구간

- 교량 유지관리 연혁 및 보수이력

- 점검 시 유의사항 등

○ 14:30 까지     : 현장 집결 (영동대교 북단 한강시민공원)

○ 14:30 ～ 14:45 : 시설물 현황 설명 및 외부인사 소개

○ 14:45 ～ 17:00 : 시설물 점검 실시

○ 17:00 ～ 17:30 : 집결지 도착 및 출발

□ 팀별 점검구간

점 검 팀	점 검 구 간	비 고
교량기획팀	램프 A, E 상부 및 하부(박스 내부 포함)
2. 교량관리팀	접속교(A3~A4), 본교(A1~P3 )상부 및 하부
3. 특수교량팀	본교(P4~A2) 상부 및 하부
4. 강남일반교량팀	램프 B, F 상부 및 하부(박스 내부 포함)
5. 강북일반교량팀	램프 I, H 상부 및 하부(박스 내부 포함)
6. 기술점검팀	램프 G 상부 및 하부(박스 내부 포함)
7. 강구조교량팀	외부전문가 합동 중점대상 구조물 점검

□ 준비사항

○ 차    량 : 순찰차 5대외 택시카드 이용

○ 개인용구 : 안전모, 안전화, 안전배낭 등 개별지참

○ 현장집결지 : 영동대교 북단 한강시민공원

□ 점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 ‘16 한강교량 일상유지 보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립 후 시행

□ 행정 사항

○ 팀별 점검 시 지적사항은 담당팀장 결재 후 강구조교량팀에      점검결과를 제출하고 총괄수합 보고 및 지적사항 조치

○ 외부전문가 점검수당 20만원, 시·구의원 및 시민 10만원

○ 집결지 주변 주차공간 협소(최대 10대)로 동승 또는 대중교통 이용과 간소복장 및 운동화 착용 안내

붙임 : 1) 팀별 점검구간 위치도 1부

2) 점검통로 현황 1부.

3) 주요점검사항 및 점검양식 1부.

4) 외부인사 참석 현황 1부.  끝.