문서번호	교량안전과-9853
결재일자	2016.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
배상현		손창익	06/01 박문희
협조

2016년 상반기 집중점검(비우당교, 성북천교) 결과보고

(상반기 정기점검 병행)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

교량안전과

(강북일반교량팀)

2016년 상반기 집중점검(비우당교, 성북천교) 결과보고

2016년 상반기 비우당교 및 성북천교 집중점검(정기점검 병행)을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 시설물의 안전에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

□ ‘16년 교량시설물 집중점검계획(교량안전과-799호, 2016.01.15.)

Ⅱ		시설물 개요

□ 시설물 현황

구 분	위 치	규모 및 구조형식	법정구분	준공년도	비고
비우당교	동대문구 용두2동∼ 성동구 상왕십리동	연장 45m, 폭 26.5m 구조형식 : 케이블 아치교	1종 (DB-24)	2005
성북천교	동대문구 용두2동∼ 성동구 상왕십리동	연장 38.5m, 폭 14.5m 구조형식 : 중로아치교	1종 (DB-24)	2005

□ 시설물 전경사진

	동대문방향 마장동방향 A1 A2
비 우 당 교	성 북 천 교

Ⅲ		점 검 개 요

□ 점검시설 : 비우당교, 성북천교

□ 점검일시 ┏ 비우당교 2016.05.09.(월) 15:00~17:00

┗ 성북천교 2016.05.30.(월) 15:00~17:00

※우기점검 및 자문위원 일정을 고려하여 시행

□ 점검구간 : 시설물 전구간

□ 점 검 자 : 총 8명

- 교량안전과 : 강북일반교량팀(4)

- 외부전문가 : 김수철 위원(비우당교), 권상문 위원(성북천교)

□ 상부 주요 점검사항

- 아스팔트포장 균열 및 포트홀, 신축이음장치 및 후타재 파손여부, 보도부 데크

파손여부, 교통안전 및 도로부속시설 파손여부 등

□ 하부 주요 점검사항

- 슬라브 하면 백태, 받침장치 가동 및 변형여부, 신축이음부 누수, 배수관 등

Ⅳ		점 검 사 진

성북천교 집중점검	비우당교 집중점검

Ⅴ		점검결과 및 조치계획

□ 비우당교

팀 명	지 적 사 항	조 치 계 획	비고
외부 전문가 (김수철)	보도부 아스팔트가 노후되어 열화 및 박락현상 발생됨(아스팔트 제거후 방수공사를 철저히하고 재포장 조치가 필요함)	2016 일상유지보수공사로 작업지시 조치예정
	전체적으로 교량 상부 틈새부 쓰레기로 인해 미관 및 위생을 저해하고 있음	2016 일상유지보수공사로 작업지시 조치예정
강북일반 교량팀	보도부 난간 이음부 탈락	2016 일상유지보수공사로 작업지시 조치예정
	보도부 아스팔트 열화 및 박락	2016 일상유지보수공사로 작업지시 조치예정

□ 성북천교

팀 명	지 적 사 항	조 치 계 획	비고
외부 전문가 (권상문)	교대측 부반력에 의한 신축이음장치 단차 발생	2016 일상유지보수공사로 작업지시 조치예정
	교대(A2) 7번 받침 사이드 볼트 미세 풀림 발생	2016 일상유지보수공사로 작업지시 조치예정
	보도부 아스팔트 열화로 인한 박리, 박락 발생	2016 일상유지보수공사로 작업지시 조치예정
강북일반 교량팀	보도부 아스콘 포장 열화 발생 (아스팔트 제거후 방수공사를 철저히 하고 재포장 조치가 필요함)	2016 일상유지보수공사로 작업지시 조치예정
	차도부 신축이음장치 단차 발생	2016 일상유지보수공사로 작업지시 조치예정

Ⅵ		처 리 계 획

□ 시설물 자문위원 점검수당 지급(20만원)

□ 시설물 점검결과에 의거하여 긴급사항은 2016년 일상유지

보수공사에 작업지시 조치.

□ 시설물 점검결과는 FMS에 입력조치.

붙임 1. 외부전문가 점검 의견서 2부.

2. 강북일반교량팀 점검결과 보고서 1부.  끝.