문서번호	총무과-6785
결재일자	2016.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
노장훈		代윤석존	06/02 이인숙
협 조
	주무관			김인철
	주무관			전태진
	주무관			전성욱
	주무관			이명희
	주무관			손주섭
	주무관			윤여불

2016년 우기대비

특별 안전검검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

2016년 우기대비 특별 안전점검 계획

하절기 우기철을 맞아 우리박물관에서 관리하는 시설물에 대한 안전점검을 실시하여 재해 및 재난을 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 방문 시민고객들에게 안전하고 쾌적한 관람환경을 제공하고자 함.

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법, 재난 및 안전관리 기본법

○ 총무과-15628(2015.12.07.) 「2016년 한성백제박물관 시설물   유지관리 계획」

□ 안전검검 개요

○ 점검일시: 2016.06.03.(금)~06.10.(금)

○ 점검대상: 한성백제박물관,백제학연구소,몽촌역사관,백제집자리전시관

○ 점검표 편성

- 총괄팀장: 총무과장

- 점검반원: 분야별 시설관리 담당자

※ 공무직 직원 포함 시행(시설관리 공무직)

구 분	한성백제박물관	백제학연구소	몽촌역사관	백제집자리전시관
점검자	김인철, 전성욱, 전태진, 이명희, 윤여불, 노장훈 ※ 공무직 직원	김인철, 전성욱, 전태진, 이명희, 윤여불, 노장훈 ※ 공무직 직원	노장훈, 최영대, 손주섭	노장훈, 최영대, 손주섭

○ 점검방법: 점검체크리스트에 의하여 현장점검하고 점검결과보고서                   작성(붙임)

□ 점검대상 현황

○ 시설물 현황

건축물 명칭	위 치	연면적(㎡)	준공년도	비 고
한성백제박물관	위례성로 71	19,423.06	2010.10.20	지하3층, 지상2층
몽촌역사관	올림픽로 424	1,666.20	1991.02.28	지하1층, 지상1층
백제집자리전시관	올림픽로 424	670.19	1993.06.28	지상1층
백제학연구소	올림픽로 424	617.62	1989.06.01	지하1층, 지상1층

○ 위탁시설: 몽촌토성

□ 점검방법

○ 각 분야별 담당자가 점검 실시 후 점검결과 제출

○ 위탁시설: 수탁자에 자체 안전점검 실시 요청 및 이행 여부 확인

□ 분야별 중점 점검사항

○ 건축분야

- 시설물 등의 기둥, 보 등 주요구조물의 변형과 손상 및 안전 여부

- 시설물 등의 내·외벽 균열, 마감재(타일, 석재 등) 박리·박락상태 확인 및 안전 여부

- 지반침하 등에 따른 구조물의 균열 및 위험 여부

- 철골구조물의 구조내력 저하 여부

· 도장재료 마감 및 부식상태

· 형강 등 관련부재 변위·변형·휨 상태

- 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

- 환풍구, 장비반입구, 옥외집수정 등의 구조물 및 덮개 안전 여부

- 옥내·외 난간, 계단 등의 안전 여부

- 건축물 등 균열 상태 및 기타 안전 여부

○ 조경분야

- 녹지대(수목) 관리상태

- 녹지대 보행로, 보행테크 안전 여부

- 야외시설물(안내판, 의자, 파고라 등) 관리 상태

- 녹지대 석축 안전 여부

- 옥상 배수로 및 집수정의 안전 여부

- 수목, 화초 동파예방조치 적정 여부

- 기타 안전사고 발생 가능시설 점검

○ 전기분야

- 고압케이블, 수·배전설비 및 보안등 점등상태 이상 여부

- 발전기실 비상발전기 및 층별 분전반

- 경보기, 감지기, 피난유도등 등 소방전기설비 상태 전반

- 강당 무대장치, 조명시설 등 안전 여부

- 화재발생 가능기기의 안전상태 및 각종 인화물질 사전제거

- 배수펌프 전원 정상공급 상태

- 기타 안전사고 발생 가능시설 점검

○ 통신분야

- 정보통신장비 및 회선 작동상태 이상 여부

- CCTV시스템 작동상태 이상 여부

- 출입통제시스템 작동상태 이상 여부

- TPS실 장비 적정환경 이상 여부

- 통신케이블, 통신장비 등 통신설비 이상 여부

- 강당 무대장치 방송설비 등 안전 여부

- 기타 안전사고 발생 가능시설 점검

○ 기계분야

- 보일러, 공조기, 냉동기, 냉각탑, 지열시스템, 열교환기, 저수조 등

- 급·배수배관, 배수펌프, 간이정화조 등 각종 설비의 이상 여부

- 소화기, 소화전, 소화펌프 등 소화기계설비 상태 전반

- 가스밸브, 가스감지기, 가스배관, 정압기 등 이상 여부

- 승강기, 리프트 등 운반설비 이상 여부

- 옥내·외 집수정 배수상태 및 덮개 이상 여부

- 공기조화기, 냉각탑, 배관 등 정상배수 여부

- 배수펌프 정상작동 상태

○ 위탁시설: 수탁자 자체점검

- 몽촌토성 전반적인 안전 상태

□ 점검결과 조치계획

○ 경미한 사항은 현장즉시 시정조치

○ 긴급을 요하는 사항은 긴급예산 확보하여 시행

○ 하자보수 기간일 내의 경우 즉시 시공사에 보수 지시

○ 주요구조부 이상 발생시 필요시 전문가의 자문을 받아 보수공사 시행

○ 추가 점검이 필요할 경우 예산검토 후 시행 예정

○ 위탁시설 지적사항: 보수계획 수립 후 보수공사 시행

□ 행정사항

○ 각 분야별 점검 완료 후 점검보고서를 2016.06.13.(월)까지 제출

○ 분야별 특성에 따라 점검양식 변경 가능

붙임  안전점검 체크리스트 1부.  끝.