문서번호	시설관리과-15145
결재일자	2016.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김재영	최재영	06/08 최명익
협 조

횡단굴착 및 분기 제수변 설치 계획보고

(불용관 정비공사)

2016. 06

횡단굴착 시행 및 불용관 정비 계획 보고

2016년 시행 예정인 「불용관 정비공사」와 관련하여 횡단굴착 시행 및 불용관 정비계획을 아래와 같이 보고합니다.

근거 : 현장실정보고서[이준-016-0(2016.5.20.)]

1		공사현황

가. 공 사 명 : 장안동 391-1~391-4 주변 불용관 정비공사

나. 구경현황 : SSP D=50㎜, 70m(불용관)

다. 공사개요 : 횡단굴착 및 제수변 설치 공사

라. 도 급 액 : 6,000천원

2		굴착구간

연 번	관련 작업지시번호	굴 착 위 치	도 종	공 사 개 요
계			아스팔트	횡단굴착(2개소), 분기제수변 설치(D=80㎜) 2개소
1	신설156번	장안동 391-7	아스팔트	횡단굴착(1개소), 분기제수변 설치(D=80㎜)
2		장안동 391-11	아스팔트	횡단굴착(1개소), 분기제수변 설치(D=80㎜)

○ 첨부된 현장실정보고서 내용과 같이 2016년 우리과에서 시행 중인 연간단가 시행공사중

발견된 불용관(D=50㎜) 정비코자 횡단굴착이 필요하며,

○ 불용관 폐쇄시 불용관에서 분기된 인입관은 기존 배수관(D=80㎜)에서 분기 연결시행

○ 기존 배수관(D=80㎜) 양쪽에 분기 제수변이 없어 제수변 설치가 필요한 실정임.

○ 상기의 횡단굴착 및 제수변 설치 계획에 따라 도로굴착 허가를 득한 후 동대문구 관내

해당 지역 연간단가 업체인 수호건설 대표 문병순에 작업지시하고 차후 정산 시 반영코자     합니다.

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(불용관)

- 소요예산 : 6,000천원,

3		공사 위치도

끝.