문서번호	수질과-5113
결재일자	2016.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
김인성	代정희중	06/08 구자훈

6월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

2016. 6

6월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2016. 6. 7(화)

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 9명

○ 수돗물평가위원회 위원 : 김영주, 홍정림 위원

○ 본부, 상수도연구원 : 5명 (김인성 외 5명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명 (박광준 외 1명)

□ 채수지점

○ 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

○ 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
강북	서대문구 홍제동 176-6 명동찌게마을	서대문구 홍제동 459 홍제원 현대아파트
영등포	양천구 신정동 319-12 양천세무서	양천구 신정동 319-2 서울출입국관리사무소

○ 정수기 물 : 2개 지점

구분 정수장	정수기 물 채수 지점
강북	서대문구 홍제동 459 홍제원 현대아파트 관리사무실 내 모델명 : 위가드(PTS-2000S), 필터교환 : 2016.4.4 선카본 – 침전 – 후카본 R/O
영등포	양천구 신정동 319-2 서울출입국관리사무소 모델명 : 코웨이(CHP-650L), 필터교환 : 2016.4.25. U/F

□ 지점별 측정결과

정 수 장	강북					영등포
염소주입률	전염소 – 1.20 ppm 중염소 – 0.00 ppm 후염소 – 0.62 ppm					전염소 – 2.30 ppm 중염소 – 0.00 ppm 후염소 – 0.79 ppm
수질 환경	원수	정수	직수	물탱크	정수기	원수	정수	직수	물탱크	정수기
수 온(℃)	20.3	21.0	23.3	24.7	7.3	22.5	21.8	22.9	22.8	24.5
pH	7.5	7.1	7.3	7.2	7.1	8.6	7.1	7.2	7.5	6.4
채수시간	09:55	09:40	13:55	14:22	14:30	10:40	11:15	13:15	12:46	13:03
잔류염소(mg/L)	-	0.46	0.29	0.16	-	-	0.46	0.27	0.10	-
거리및자재			25km (PB)	25km (PB)	25km (PB)			1.8km (동관)	1.8km (동관)	1.8km (동관)
매설 년도			1998	1998	1997			-	-	-
처리 공정		고도 정수처리	홍제배수지				고도 정수처리	신정배수지

끝.

이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.