서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	국토교통부장관(간선도로과장)
(경유)
제목	소규모 포장공사시 운반차량 보온규정 검토요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 동절기 긴급공사등 소규모포장 공사시 아스콘 운반중 온도저하로 인해 아스팔트 혼합물의 품질확보에 어려움이 발생하고 있습니다.

3. 아스팔트 포장의 철저한 온도관리를 위해 소규모포장 공사시 아스콘 운반차량의 구체적인 보온규정이“아스팔트 혼합물 생산 및 시공지침”개정시 검토될 수 있도록 협조바랍니다.

가. 소규모 포장공사시 운반차량 보온규정(안)

1) 혼합물 운반은 소규모 포장작업(1대의 운반량으로 2개소 이상 포장)을 실시하는 현장에서는 보온차량으로 하여야 한다.

2) 혼합물 운반용 보온차량은 포설시간 동안 적재함 내부 전체가 규정된 온도를

균일하게 보온할 수 있고 또한 온도를 확인할 수 있는 장치를 갖추어야 한다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	구준서		도로포장안전팀장	임영철		도로관리과장	06/09 배광환
협조자	도로관리팀장	최연우
시행	도로관리과-9050	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-8164	/전송		/		/	대시민공개