문서번호	교량안전과-10622
결재일자	2016.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	06/14 박문희
협 조
	★주무관			이제택

영동대교(북단-F램프) 강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06

안전총괄본부

(교량안전과)

영동대교(북단-F램프) 강구조시설물 안전점검 결과

영동대교(북단-F램프) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

영동대교(북단-F램프) 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	6	167	광진구 자양동	교량안전과 (강구조교량팀)	DB-24	STB	'95.1.1	대림산업

점검구간 : 영동대교 북단-F램프

- 북단-F램프 : FP1~FP4~FA1구간 강박스(STB) 1~2열

점검일자 : 2016.6.8.(수)

※ 시민과 함께하는 안전점검과 병행하여 점검시행

점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택(시설물 담당)

점검결과

주요 결함사항

- 비둘기 배설물 퇴적(오염) : FA1 신축이음하부 내부 및 외부

- 거더 및 볼트 부식(도장박리 및 도장탄화, 오염 등) : 약 30개소

- FP3 신축이음하부 격벽부 점검문을 통한 우수유입 발생

· 우수유입으로 인한 하부플랜지 부식 발생

· 우수유입 차단 또는 유입된 우수 배출 처리 필요

- FP3 신축이음하부 빗물받이 내측 토사 및 쓰레기 퇴적 등

조치계획

점검결과 발견된 결함사항은 금번 시행한 “영동대교 시민과 함께하는 안전점검(6.8)” 결과에 반영하여 정비계획 수립 후 일괄 정비 시행.

(강구조교량팀 시설물 담당자 조치)

# 붙 임 : 영동대교(북단-F램프) 안전점검 보고서 1부. 끝