문서번호	교량안전과-10671
결재일자	2016.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
전재형		代오석관	06/15 박문희
협조

보라매고가 하부 산책로 및 자전거도로 이용구간

긴급 점검 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6

안전총괄본부

(교량안전과)

보라매고가 하부 산책로 및 자전거도로 이용구간

점검 결과 및 조치계획 보고

□ 점검개요

ㅇ 도림천변에 조성된 산책로 및 자전거도로를 이용하는 시민이 많음에 따라 보라매고가 하부 통행시 상부 콘크리트탈락등 위험성이 예견되어 시민안전 확보차원에서 일상유지보수공사(강남)에 작업지시하여 슬라브 및 조인트하부 특별점검을 실시함

□ 점검기간 : ‘16. 05. 16  ~  05. 31

□ 점검 내용

ㅇ 점검대상 : 보라매고가 (좌안, 우안) - 총연장 3,526m

하부구간 라멘구간 현황 사진	하부구간 박스 구간 현황사진

ㅇ 점검내용 : 슬라브 및 거더, 조인트 하부등 콘크리트 탈락등             보행안전사고 위해요소

□ 점검방법

ㅇ 2016년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)업체 작업요청하여  전구간 탈락예견부위 상부 타격등 실시 점검

□ 점검결과

(1공구좌안-P34)조인트구간콘크리트 탈락	(1공구좌안-P36)거더부손상	(1공구좌안-P38) 조인트구간 콘크리트 탈락
(1공구좌안-P38~P1) 슬라브 콘크리트 탈락	(2공구좌안-P7)조인트 구간 콘크리트 탈락	(2공구좌안-P11) 조인트 구간 콘크리트 탈락

□ 조치계획

ㅇ 콘크리트탈락부위는 2016년 보라매고가 보수공사에 포함하여 단면보수 시행 정비하고자 함. 끝.