문서번호	계량기검정과-1745
결재일자	2016.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
성무랑		양춘배	06/17 한민희
협조	총무과장		김원영
	주무관		정광식

택시미터 주행검사  로울러 제작구매설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 6월

서울시 품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 주행검사 로울러 제작구매설치 계획

택시미터 주행검사장에서 운영하고 있는 노후된 주행검사기 로울러를 안전하고 정밀한 로울러로 교체하여 검정의 신뢰성을 확보하고 검사원의 안전사고 위험을 줄여 근무환경개선 및 업무의 효율성을 높이고자 함

Ⅰ		관련근거

서울시계약심사업무처리규칙 제3조제3호(계약심사 대상사업)

서울시공유재산및물품관리조례 제71조(불용품의 소요조회와 불용결정)

자동차관리법시행규칙 제68조(정밀도검사의 대상ㆍ기준등)

Ⅱ		현황

– 총16개라인(주행검정)

장 비 명	규 격	제동방식	수량	제 작 년 도
주행검사 로울러	원통형 Φ318	페달형 디스크	10대	·2009. 3 -1대(1라인) ·2004. 11 -2대(3,5라인) ·2005. 11 –2대(7,9라인) .1998.12 –1대(14라인) ·1997년(12,15,16라인) (도봉권 공영차고지에서 2007.8이전완료) ·2009.3 – 1대(13라인) ※금회교체대상 : 12,5번 라인
주행검사 로울러	원통형 Φ185	리프트형 공압실린더	6대	·2010.06월-2대(4,8라인) ·2011.11월-1대(10라인) ·2013.7월-1대(6라인) .2013.8월-1대(2라인) ·2014.10월-1대(11라인)

Ⅲ		문제점 및 개선사항

택시미터주행검사기 운영결과 공압식 신형로울러는 구형       기존로울러보다 유해분진 발생이 적고,

주행검사대 검정차량 진입유도시간이 짧고 회전펄스 신호

주기가 짧아 정밀도가 높으므로 리프트형 공압 실린더 방식의

로울러로 구매코자 하며,

※ 현재 6대 설치 운용중임(공압실린더 방식)

택시미터기 검정차량의 진입동선 및 신형차량의 높이  및         차량 폭을 감안하여 12,5번라인에 구형로울러 철거후  신형

로울러 설치,

공압실린더에 필요한 압축공기는 기설치된 공기압축기(5HP)       이용하여 배관(스텐레스)

설치후 정밀도검사 수검으로 정확도 및 신뢰성 확보

Ⅳ		추진일정

2016. 6~7월 : 택시미터 주행검사 로울러 구매설치 발주

계약심사의뢰

2016. 8월  : 계약

2016. 9~10월  : 로울러 제작설치, 시운전 및 검수

Ⅴ		예산집행계획

소요예산 : 26백만원

계약방법 : 공개경쟁입찰(15백만원이상)

예산과목 : 건설공사품질수준향상,건설공사및계량기품질수준향상,건설공사품질관리사업,시험장비및행정장비구입,자산및물품취득비

Ⅵ		행정사항

관련규정검토

- 정밀도검사대상여부          : 대상(최초, 변경 설치시)

- 계약심사대상사업여부        : 대상(20백만원이상)

- 물품관리시스템 등재대상여부 : 대상

주행검사로울러 불용처리

품 명	품목의설명	장부가액(원)	취득년월일	위치	비 고
택시미터검사기(고정식)	주행검사로울러	4,870,000	1996.12.31	12라인
택시미터검사기(고정식)	주행검사로울러	5,550,000	2004.11.18	5라인

- 철거예정 주행검사로울러

- 대체취득하여 철거된 기존 주행검사로울러는 불용결정후 매각처리.

(별관창고 보관)

Ⅶ		기대효과

노후된 주행검정로울러 교체로 정확성 및 신뢰도 제고

주행검정의 안전도 향상 및 근무환경개선. 끝