함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	공사시행(독산로~시행대로간 송배수관 정비공사)

1. 우리 사업소에서 시행하는『독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)』에 대하여 계약심사 및 일상감사 결과에 따라 아래와 같이 공사시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

나. 공사개요 : D=600㎜, L=737m

다. 소요예산 : 금800,000,000원

(도급비:596,900,000원, 관급비:65,813,000원, 복구비및기타:137,287,000원)

라. 시행방법 : 도급시행

마. 입찰방법 : 지명경쟁입찰

- 관련규정 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제22조

바. 지명입찰 참가대상자

- 홍익산업개발(주), 호용종합건설(주), 보일씨앤씨(주), 동도기공(주),

(주)대연테크, 천윤토건(주)

총 6개 대상자는 아래 자격을 모두 갖추어야 합니다.

사. 입찰참가자격 :

- 본 공사는 건설산업기본법에 의한『상․하수도설비공사업』등록을 필 한 자이어야 하며,

- 입찰참가 신청서류 접수 마감일 기준 신기술 보호기간 내에 있는 비굴착 관 갱생 신기술

(상수도분야)을 보유하고 있는 자로서 해당 신기술로 현장적용성 평가를 위한 시험시공을

하여 서울특별시(상수도사업본부)의 검증을 받은자이어야 합니다.

(단, 위 검증 받은 신기술 보유업체가 「상․하수도설비공사업」 면허가 없는 경우 해당

위 검증 받은 신기술 보유업체와□신기술사용협약서□를 체결한「상․하수도설비공사업」

업체만 입찰 참가 가능)

- 적용 신기술 현황

1) (환경신기술 제393호) 추진노즐을 이용한 응축수 배출과 자동압력조절장치를 적용한

상수도 비굴착 전체보수공법-(APC공법)

2) (환경신기술 제434호) 건증기 공급 보일러시스템과 라바밴드 체결방식의 상수관

갱생 공법-(DSL공법)

3) (환경신기술 제378호) 관로 정착 공기압 반전장치 및 라이닝재 노출방지장치를 이용한

상수도관 갱생기술공법-(HPR공법)

4) (환경신기술 제273호) 상․하수도관에 PE라이너를 삽입하는 비굴착 전체보수공법-PPR공법)

5) (환경신기술 제406호) 다각형 유압 실린더 프레임 구조의 장비를 이용한 상수도관

클리닝 및 분사형 라이닝갱생공법-(SCSL공법)

6) (환경신기술 제400호) 물분사에 의하여 작동하는 크리닝장치와 자동라이닝장치를

이용한 노후된 상수도관 개량기술-(PIC-C공법)

아. 공사기간 : 착공일로부터150일간

자. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후송배수관정비)

차. 하자담보 책임기간 : 준공검사 완료일로부터 3년

붙임 : 1. 계약심사 결과 1부.

2. 지명경쟁입찰 사유서 각1부.

3. 설계도서[신기술시방서, 설계도면(별도송부-용량초과 등] 각 1부.

4. 청렴계약이행서약서, 친환경상품구매검토서, 근로자권리보호이행서약서 각 1부.

5. 공사용자재직접구매제도, 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 각 1부.

6. 일상감사결과 1부.

7. 공고문(예시) 1부.  끝.

주무관	류태현		주무관	강동길		급수운영과장	代이경희		남부수도사업소장	06/20 전영석
협조자	주무관	代정은희		행정관리팀장	김형국		계약2팀장	홍연화
시행	급수운영과-13673	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4546	/전송	3146-4589	/	taehyeon@seoul.go.kr	/	비공개(5)