문서번호	급수운영과-14874
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김찬오		배성호	06/21 오기석
협조

『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』

유입관로 외 4개소 표면처리 검토보고

2016.  6.

동부수도사업소

(급수운영과)

『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』

유입관로 외 4개소 표면처리 검토보고

『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』와 관련, 유입관로외 4개소 녹방지를 위한 표면처리에 대한 검토보고 임.

※ 이준 016-56(2016. 6.20)호와 관련임.

공사개요

❍ 공사규모

ㆍ그라인딩 : 8,961.9㎡

ㆍ바탕고르기 : 6,292.8㎡(벽면 3,619.8㎡, 바닥 2,673㎡)

ㆍ타일압착 붙임(벽면, 바닥)  : 5,827,7㎡

ㆍ폴리우레아 도막방수(천정)  : 2,669.1㎡

ㆍ기타 균열보수, 단면보수 등 : 1식

❍ 공사기간 : 2015. 12. 09. ~ 2016. 06. 30.

❍ 공 사 비 : 893,944천원(도급비 645,715천원, 관급비 248,229천원)

❍ 시 공 사 : 솔바로건설(주)

현    황

❍ 유입관로ㆍ원류관로ㆍ유출관로ㆍ퇴수관로, 난간 등에 녹발생이 있으나 부식방지를 위한 표면처리 미 반영

유입 및 원류관로	수위 측정계

검토내용

❍ 녹등 부식이 발생된 유입관로 외 4개소에 사용성 및 경제성을 고려한 표면처리 공법을 선택하되.

❍ 도포상태를 오랜기간 유지할 수 있고 상수도관로 표면처리 실적이 풍부한 특허제품(제0536117호)인 파우더코팅 공법을 적용하여 부식방지

❍ 물량 및 공사비 현황

구 분	단위	물 량		공사비 (천원)	비 고
		당 초	변 경
표면처리 (파우더 코팅)	㎡	-	32.17	8,629	유입관로, 월류관로, 유출관로, 퇴수관로, 수위측정계, 난간(2개소)

처리의견

❍ ㈜이준엔지니어링 건설사업관리 기술자가 제출한 검토의견을 반영하여 유입관로 외 4개소에 오랜기간 도포상태가 유지되는 파우더코팅 공법으로 표면처리를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : ㈜이준엔지니어링 실정보고서 1부. 끝.