		성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년도 소화전 도색 및 보온대상 추가파악 알림

1. 관련문서

가. 재난관리과-1186(2016. 2. 24.)호「2016년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 보고」

나. 재난관리과-1325(2016. 3. 2.)호「2016년도 소화전 도색 및 보온대상 파악 알림」

다. 재난대응과-10259(2016. 5. 23.)호「2016년도 소방용수시설 설치 및 보수 예산배정(감·재배정) 알림」

2. 2016년도 소방용수시설 보수 관련 소화전 도색 및 보온공사 대상을 다음과 같이 추가파악하니 현장확인 후 다음 수량을 선정하여 6. 30.(목)한 기일엄수 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2016. 6. 22. ~ 6. 30.

나. 소화전 도색 및 보온 수량

구 분 부서별	계	도색(지상식)	도색(지하식)	보온(지하식)	비고
	196	66	65	65	기존 대비 46개소 추가됨 (도색 31, 보온15)
현장대응단 (진압대)	50	17	17	16
돈암	50	17	16	17
길음	48	16	16	16
장위	48	16	16	16

다. 공사시기 : 2016. 7~ 2016. 9월 추진(예정)

라. 조사내용

○ 도색대상

- 육안으로 보아 퇴색 등의 사유로 재도색이 필요한 대상

- 재래시장 등 화재취약지역에 위치해 특별관리가 필요한 대상

- 도로공사 등으로 도색이 훼손된 대상

- 기존 지상식 소화전이 지하식으로 변경되어 황색선이 없는 대상

- 노후로 인하여 재 도색이 필요한 대상 등

○ 보온대상

- 동결이 우려되는 지하식 소화전 중 지면과 관구간의 깊이가 50cm미만 대상

- 기 보온 교체(보온재 파손 등) 대상

- 보수 등으로 인하여 재 보온이 필요한 대상 등

※ 도색 및 보온대상 선정시 도색(2년) 및 보온(3년) 공사추진 대상과 중복되지 않도록 할 것. (참고 – 119행정정보시스템/추가정보/심도)

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 안전센터는 자체 계획을 수립하여 실시하고, 각종 안전사고가 발생하지 않토록 안전관리 책임자 지정 및 사전 교육을 철저를 기하기 바라며,

나. 전년도 공사대상과 중복되어 예산낭비 및 지적되는 사례가 발생치 않도록 작성에 신중을 기하여 주시기 바라며,

다. 기존 대상(2016. 4월 파악)에 추가파악 대상을 추가(붙임 1) 및 관할지도에 위치를 표시하여 2016. 6. 30한 기한엄수 보고 바랍니다.

붙임  1. 도색 및 보온 대상(센터별-2016.4) 1부.

2. 2013~15년 도색 및 보온대상 현황 각 1부.

3. 관할지도(별첨).  끝.

							재난관리과장
수신자					현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자							김광진			대응총괄팀장					김효순					재난관리과장					전결 06/21 代김효순
협조자
시행			재난관리과-3882									(						)		접수											(						)
우	02803					서울시 성북구 종암로 27길 3 성북소방서 재난관리과															/
전화		02-921-6119						/전송								/													/	대시민공개