정기점검보고서(증산지하차도)

등록번호	시설보수과-5127
결재일자	2016.6.23.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장	결재
최지락		신동헌	06/23 배광환
협 조	주무관		김지환

시설물명	증산지하차도	시설물 개 요	폭 = 27.5m 연장= 575m		법정구분	2종	준공년도 1991년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점 검 자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		최 지 락
				보조점검자		마 순 원

◦ 점검일시 : 2016. 6. 17(금)

◦ 점검구간 : 지하차도 BOX(슬라브, 벽면, 기둥), 옹벽, 도로, 연결지하보도 등 전구간
◦ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비 고
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	월드컵터널 방향 (하-1)	교통사고에 의한 중앙분리대 파손	4경간	C	보험사에서 정비예정	조치완료
2	월드컵터널 방향 박스 시점부	신축이음 파손	0.2×0.5	C	기동반에서 보수	조치완료

◦ 금회 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	증산동 방향 BOX슬래브 하면 (Sta.270)	보수부 열화	0.5x0.5 2개소	C	일상유지보수	-	16-0617-01
2	증산동 방향 포장부 (Sta.385, 3차로)	바닥슬래브 파손	1.0×0.4	C	일상유지보수	-	16-0617--02

시설물 점검표

○ 시설물명 : 증산지하차도

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과(계획)	비 고
슬라브	슬래브 하면 보수부 열화	일상유지보수 예정
벽체	특이사항 없음
기둥	〃
포장	바닥슬래브 파손	일상유지보수 예정
신축이음	특이사항 없음
옹벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기타	〃
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	〃

2016.  6.  17

점검자 : 직급) 시설9급  성명 최지락 (인)

직급) 기계7급  성명 마순원 (인)

현황사진

사진번호	16-0617-01	점검결과	보수부 열화(증산동 방향 BOX슬래브(Sta.270))

사진번호	16-0617-02	점검결과	바닥슬래브 파손(증산동 방향 포장부3차로(Sta.385))