상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사(미아)

결재	주무관		급수운영과장
	홍순재		06/27 이계환
	협 조	최용진

문서번호	급수운영과-13535

명에 의하여 상수도 GIS 현장조사서 접수사항 중 샘플 확인조사를 완료하고 그 결과를

아래와 같이 보고합니다.

2016.  6.  27.

보고자 지방기계운영주사보 홍 순 재

보    고    내    용

확인일시

2016. 6. 27

건    명

상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사

내용

1. 현 황

- 상수도 GIS 업무지침 `16년 1월 5차 개정 p-8. (5)시설자료 관리 및 입력 ③항과 관련

지리 정보정확도 제고를 위해 시설자료 접수에 대한 측량 샘플 검수를 실시하고 다음과 같이

보고합니다.

가. 개  요

1) 공 사 명 : 2015년 미아동외4개동 상수도공사

2) 시공업체 : 이든공영

3) 접수내용 : 2016.01.01.~2016.6.24. 현장조사서 84건

나. 시설자료 현장확인 결과

연번	지시번호	주 소	기준점	현장조사서	현장확인	오차
1	신설-121	강북구 미아동 327-27	건물	A1=2.6 A2=1.3 B1=2.6 B2=6.4	A1=2.7 A2=1.3 B1=2.7 B2=6.6	범위내
2	신설-145	강북구 미아동 158-61	담장	A1=0.5 A2=2.5 B1=0.5 B2=7.45	A1=0.5 A2=2.5 B1=0.5 B2=7.5	범위내
3	신설-142	강북구 미아동 682-28	건물	A1=3.1 A2=2.1 B1=3.1 B2=3.8	A1=3.0 A2=2.1 B1=3.0 B2=3.9	범위내
4	신설-155	강북구 미아동 217-48	담장	A1=2.6 A2=1.4 B1=2.6 B2=0.6	A1=2.6 A2=1.4 B1=2.6 B2=0.6	범위내

2. 조치사항

- 샘플검수 대상을 확인한 결과 허용오차 범위(20cm)내에 포함되었으므로 지리정보

시설자료 성과도 접수를 승인하고자 합니다.