문서번호	시설보수과-4583
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
나철흠		장형상	06/29 임대성
협조

(도로시설물 관리혁신 실무연구)

보도낮춤 구조개선 내구성 향상방안 자문회의 개최

2016. 06.

동부도로사업소

(시설보수과)

(도로시설물 관리혁신 실무연구)

보도낮춤 구조개선 내구성 향상방안 자문회의 개최

광평교『보도낮춤 구조개선으로 내구성 향상』방안 연구를 통해 도로시설물 관리혁신 도모하고 안전하고 효율적 유지관리를 위한 외부전문가 자문 회의를 개최코자 함.

1		연구개요

❍ 과 제 명 : 보도낮춤 구조개선으로 내구성 향상 방안

❍ 연구배경

- 교량상부 보도측 보차도경계석의 이격틈을 통해 우수가 상부슬래브로 침투되어 상판의 열화,백태 등 손상을 줌에 따라

- 상부의 보도를 낮춤시공하므로써 우수정체 요인을 제거하여 교량의 내구성을 증진하고자 함.

❍ 연구기간 : 2016. 5 ~ 8.31

❍ 연 구 자

- 외부전문가 : 대신이엔씨  대표 하상우 외 2명(전용형, 이상염)

- 내부 연구원 : 시설6급 나철흠 외 3명(조장호,유현선, 이기승)

2		자문계획

❍ 일    시 : 2016. 06. 29(수) 09:00~10:30

❍ 장    소 : 동부도로사업소 회의실(2층)

❍ 보 고 자 : 시설 6급  나철흠(용역설계자 : 에이스톤엔지니어링 양천석)

❍ 참석위원

연번	구 분		소 속	직 위	성 명
1	외부 위원	구조	대신이엔씨(주)	대 표	하 상 우
2		시공	한국건설방재연구원	원 장	전 용 형
3		포장	인덕대학교	교수	이 상 염
4	내부 위원	유지관리	교량안전과	시설 6급	유 현 선
5				시설 7급	이 기 승

❍ 자문내용

- 기존 상판내 우수침투로 인한 문제점을 고려한 보도낮춤 구조개선의 적정성

- 구조개선 필요시 구조검토 결과의 적정성

- 보도낮춤 구조개선에 따른 시공방법(방수, 상판열화부 보수, 차량방호책 기초와 포장접속부의 처리, 차량방호책과 슬래브의 접속방법 적정성, 포장 등)의 적정성

- 기타 구조개선에 따른 시설물 유지관리상의 필요한 자문 등

3		자문사항 조치

❍ 자문결과 검토의견에 대하여는 구조개선 실시설계에 반영하고 실효성과 내실있는 시설물 관리

❍  자문비 지급(3명 × 100,000원 = 300,000원)

예산과목 : 안전총괄본부 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영,               도로시설물 안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 보도낮춤 시공 개선계획(PPT보고자료) 1부.  끝.