문서번호	수상안전과-3028
결재일자	2016.7.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	수상안전과장
정윤성		박인수	07/01 오승호
협조
	주무관		최윤정

2016년 관공선 풍수해예방 계획

2016. 6.

수상안전과

2016년 관공선 풍수해 예방 계획

2016년 여름철 장마 및 태풍 등 자연재해에 대비하여 여의도 관공선선착장과 행정선, 청소선 등 선박에 대하여 안전관리에 만전을 기하고 최적상태를 유지하여, 재난발생시 재해업무를 신속히 수행하고 재해피해 예방에 효과적으로 대처하고자 함

인력 및 시설물 현황

관공선선착장 : 2개소

위 치	****	주 요 업 무
여의도 한강공원 서강대교 남단	********* ********* *********	관공선사무실, 한강르네상스호 정박
	********* ********* *********	행정선, 청소선 정박 및 운영 관리

************

*****	****	****	비 고
**********	*	*********	**********
**********	*	*	수상순찰(계선신청)
**********	*	*	**********
************	*	*	*******
************	*	*	**********
************	*	*	*******

**** *****

**** ********  ****************************

*********************

세부추진계획

수방대비 계류 시설 정비 및 안전 교육

- 선착장 계류 로프 및 와이어 등 교체 및 정비

- 전직원 시설물 현황 및 임무 숙지

- 비상연락망 정비

선박 및 시설 유지관리

- 선박 관리자 책임관리

- 계획정비

┏ 일일정비 : 계선주, 계류로프 및 기관 등 일상점검

┗ 주간정비 : 선체 ․ 주요기기 및 수방장비 점검

- 선박점검 -> 관리상태의 적정성 및 비상운항 가능 유지

- 주요정비사항

․ 계류시설 확인점검, 기타

․ 도교 체인블럭 및 와이어 점검

․ 계류바지 육상측 계선로프 조정

- 선박 **

********************운영

*****************************

비상 피항지 : 여의도 샛강 하류 묘박지

방류량 도달시간

구 간	거 리	방 류 량 (단위 : ㎥/sec )
		1,000	1,500	3,000	4,000	5,000	7,000	10,000	15,000	20,000	30,000	37,000
팔당댐 ~ 잠실수중보	25.7㎞	4:55	4:40	4:25	4:12	4:00	3:24	3:00	2:45	2:23	2:00	1:45
팔당댐 ~ 한강대교	36.7㎞	7:45	7:10	6:40	6:20	6:00	5:20	4:55	4:10	3:40	3:10	2:55
잠실수중보 ~ 신곡수중보	31.5㎞	6:06	5:42	5:20	5:05	4:50	4:10	3:45	3:20	2:55	2:30	2:05

시설물 유지관리

- 사무실 관리

┏ 환경정비 : 청소 및 주변 시설물 환경정비(매주 금요일)

┗ 안전점검 : 자체점검

- 주요정비사항

․ 관공선사무실 전기배선 및 통신케이블 정비

․ 관공선사무실 누수 점검 및 정비

․ 수도밸브 잠금 및 수도관 차단, 분리

단계별 수방근무(별첨#2)

- 상황전개에 따라 4단계(관심, 주의, 경계, 심각)로 구분 근무

- 24시간 상황 유지

- 비상 근무 조치 결과 보고

- 피해 발생시 즉시 보고, 조치

- 모든 상황 종합 결과 보고

상황 기록 및 보고 체제유지

- 수방근무일지 기록

- 동향보고 : 내용정리하여 내부전산망 및 FAX 전송

- 긴급 구난 및 피해 상황 발생시 선 조치 후 수상안전과 보고

시설물 및 계류장 침수 복구

- 시설물 : 관공선 자체 응급복구

단기간내 응급복구 불가능한 시설물 별도 시행

- 사무실주변 침수 복구 : 퇴적된 “뻘” 및 쓰레기 제거

․ 자체 확보된 수방 복구장비 활용 응급복구(전직원 동원)

․ 보행로 선조치 : 선박 소화 펌프 이용

․ 쓰레기 및 퇴적된 뻘 제거(전직원 동원)

․ 선박 소화펌프 및 장비 이용 관공선사무실 자체 복구

재해복구 지원 ․ 협조

- 여의도 등 각 안내센터 공원 둔치 하단 뻘 제거작업 협조

- 밤섬 쓰레기 퇴적물 제거, 복구 작업 지원 요청시 선박 및 인력 지원

- 기타 장비이용 각종 복구작업 지원 ․ 협조

*******

*********

구 분		계 (척)	제 원			건조년도	승선정원
			마력(HP)	규격(L× W× H)	속력(놋트)
계(척)		14
홍보선	194톤	1	1,622HP × 2기	37.0×9.0×2.5	18	’09	77명
	24톤	1	460HP × 2기	17.2×4.5×1.7	18	’97	33명
행정선	10톤	1	460HP × 1기	12.8×3.4×1.5	18	’92	13명
	6.67톤	1	318HP × 2기	9.9×3.2×1.5	24	’97	6명
청소선	18톤	1	225HP × 2기	15.5x5.5x0.7	10	’10
	18톤	2	225HP × 2기	15.5x5.5x0.7	10	’09
	16톤	1	225HP × 2기	13.9x5.0x1.3	13	’06
순찰선	0.5톤	1	300HP × 1기	7.3×2.4×1.2	20	’05
	0.5톤	1	250HP × 1기	7.0×2.0×0.5	20	’99
	0.5톤	1	300HP × 1기	7.0×2.0×0.5	20	’99
청소 보조선	0.5톤	2	110HP × 1기	8.8×2.5×0.5	15	’08

******

************

**

구 분	상 황 조 건	********			주요조치
평 시 (관심)	∘ 상황유지,예방활동 필요시 ∘ 강우예보 30mm/일 이상	************			∘ 강우량, 수위(잠수교) ∘ 팔당댐 방류량 확인
1단계 (주의)	∘ 팔당댐 방류량 : 3,000m³/sec (도달시간 : 6시40분) ∘ 잠수교 수위 4.5m도달 ∘ 호우주의보 발령시 - 6시간 110mm이상 예보 - 12시간 180mm이상 예보 ∘ 태풍주의보(풍속14m/sec이상)	*******		***************	∘ 선박운항 중지 및 대피 ∘ 선박 계선로프 보강 확인 ∘ 한강홍수통제소 등 기상정보 수시 확인
2단계 (경계)	∘ 팔당댐 방류량: 5,000m³/sec방류시. (도달시간 : 6시간) ∘ 잠수교 수위 6.5m도달 ∘ 태풍경보 (풍속21m/sec이상)	**	******** ********* ********, ***		∘ 선박운항 중지 ∘ 계선줄 보강 및 계류시설 상태 점검 ∘ 방류량 증감 상태 수시 확인 및 상응조치 ∘ 한강홍수통제소 등 기상정보 수시 확인
		**	******** ********* ********
3단계 (심각)	∘ 팔당댐 방류량 15,000m³/sec이상 방류시. (도달시간 : 4시30분) ∘ 태풍 등으로 심각한 재해발생 예상시	* * * * * ****	******** ******** ******** ******** ***		∘ 2단계 상황유지 및 계류시설 보강 조치 ∘ 부상상태 점검 및 계류시설 조정․보강 ∘ 대피 선박 이상유무 수시 점검 ∘ 한강홍수통제소 등 기상정보 수시 확인
		* * * ****	**** ******** ********

*********

*********

부 서	성 명	전화번호	휴대전화	비고
수상관리과	차재두	************	*************
	우동현		*************
	조명관	***********	*************
	정윤성		*************
	선경순		*************
	강규석		*************
	이광주		*************
	서민우		*************
환 경 과	김기현		*************
	이성희		*************
	박태화		*************
	이광욱	***********	*************
	이병원		*************
	유강용	***********	*************	***
	오기열		*************	***
	서승용		*************	***
	신성재		*************	***

******

***********************

**********************

*********************************************

***************************************************

********************************* * ** ************************

항 목	세 부 점 검 사 항	점검결과	비고
1. 일반사항	ㅇ 2016 풍수해대책 자체계획 수립	- 자체계획 수립 - 대피계획 확인 - 비상연락망 비치 - 안전수칙 점검 - 시설물 안전점검 - 임무숙지 - 수방근무 편성표 비치
	ㅇ 관공선 대피계획 수립 적정
	ㅇ 비상연락망 체계 정비
	ㅇ 관공선 안전설비 및 안전수칙 준수
	ㅇ 정기적인 안전점검 실시
	ㅇ 수방교육 및 임무숙지
	ㅇ 비상시를 대비한 예비자재 확보
	ㅇ 단계별 수방근무 편성표 비치
2.관공선관리	ㅇ 관공선 풍수해 대비 선박 계류 점검	- 계선줄 정비, 보강 - 비상발전기 시운전 - 훼손로프 점검, 교체 - 안전장비 점검 - 비치상태 점검 - 선박 점검 완료 - 등화 작동상태 양호
	ㅇ 풍수해 대비 비상발전기 점검
	ㅇ 로프 및 와이어, 계선설비 등 훼손상태
	ㅇ 수난구조 등 안전장비․자재 준비 - 구명동의, 구명부환, 소화기, 무전기, 비상로프, 삿대 등
	ㅇ 관공선 수해복구 장비 작동 및 확보 - 소화펌프, 고압호스, 카플링, 노즐, 삽, 양수기, 손수레, 넉가래 등
	ㅇ 수난구조등 긴급출동대비 장비․인력 편성
	ㅇ 관공선 작동부분 및 선체 등 관리상태
	ㅇ 관공선 등화 작동상태 (야간작업대비)

항 목	세 부 점 검 사 항	점검결과	비고
3.시설물관리	ㅇ 사무실 및 선착장 등 관리상태	- 관리상태 양호 - 청소상태 양호 - 전기배선 등 양호
	ㅇ 시설물주변 배수구 청소상태
	ㅇ 전기배선 및 전열기구, 통신케이블 등 상태
	ㅇ 창고 등 시설물 누수상태 여부
4. 계선계류 부속시설	ㅇ 계선주, 계류색은 선착장의 부상에 대비 충분히 견딜 수 있는 구조	- 장마철 계류색 보강 노후로프 교체
	ㅇ 계선설비 전반적 상태
	ㅇ 선착장 도교 연결 체인블록 및 와이어 상태
	ㅇ 로프 등 마모 및 부식, 변형상태
5. 계류장 현장사진