문서번호	품질지도과-1206
결재일자	2016.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
김태묵		이창훈	07/04 한민희
협 조	총무과장			代류동균
	토질재료시험과장			최진수
	화학시험과장			최진수
	주무관			노창근
	주무관			장국현

2016년 노후포장도로 정비공사

전문가 및 관련부서 합동점검 계획

2016. 7.

품 질 시 험 소

(품질지도과)

2016년 노후포장도로 정비공사

전문가 및 관련부서 합동점검 계획

2016년 노후포장도로 정비공사의 아스콘 생산업체 및 시공현장에 대해 포장도로 수준향상을 위한 전문가, 관련부서 합동점검계획(서울시도로관리과)과 관련하여 품질시험소 점검반을 편성 시행코자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 2016년 노후포장도로 정비공사 전문가 및 관련부서 합동점검계획 (도로관리과–9978/16.6.27), 2016년 노후포장도로 정비공사 전문가 및 관련부서 합동점검 계획 알림(도로관리과–100049/16.6.28)

Ⅱ		점 검 계 획

□ 점검대상

○ 아스팔트 포장도로 공사 현장 : 도로사업소별 2개소 이상

․ 개질(저소음, SMA 등), 서울형 포장설계법에 의한 포장 : 1개소 이상

○ 아스팔트 혼합물 생산공장 : 도로사업소별 2개소 이상

구 분	계	동부	서부	남부	북부	성동	강서	비고
노선(개)	77	10	13	12	12	21	9
면적(a)	9,422	2,080	1,767	1,674	1,601	1,105	1,195
생산업체(개)	14	1	1	2	2	6	2
시공업체(개)	10	1	1	2	2	2	2

□ 점검기간 : 2014. 6. 27 ~ 10. 30

□ 점검방법 : 합동점검(서울시(도로관리과), 품질시험소, 포장전문가)

□ 점검반 편성

○ 품질시험소 : 품질지도과(현장확인 기동반) 3명

구 분	점검반 편성	운영 방법	비 고
내 용	시설6 노창근, 시설6 김태묵, 시설7 장국현	2인 1조 ※ 상황에 따라 조정 운영	시료 채취

○ 점검 일정은 도로관리과 합동점검일정 협의에 따라 시행

□ 주요 점검내용

○ 아스팔트 혼합물 생산공장 골재 수급, 혼합물 품질기준 적정여부 및 도로포장공사 현장 점검

○ 시료채취 및 품질시험실시(아스팔트 혼합물 및 골재)

- 아스콘 혼합물 : 80kg×2=160kg(80kg 자체보관)

- 골         재 : 60~90kg×2=120~180kg(60~90kg 자체보관)

※ #467 : 90kg / #57 : 70kg / #67 : 65kg / #78 : 60kg

- 동적수침후 피복률시험 : 골재(11.2~8mm) 1.2kg, 아스팔트 200g

박리박리제 : 필요량(배합설계비율)

- 시험항목

시험기관	시 험 항 목
서울시 품질시험소	○ 아스팔트 혼합물 - 안정도, 흐름값, 공극률, 포화도, 동적안정도, 아스팔트 함유량, 체가름 ○ 골재 - 입도, 절대건조밀도 및 마모율, 단위용적질량, 0.08mm체 통과량, 굵은골재 마모율, 안정성, 편장률시험, 동적수침후피막률 시험
공인인증 시험소	○ 아스팔트 혼합물 : PG시험(개질), 인장강도비(TSR) ※ PG시험 : 일반아스콘, 개질아스팔트 완제품 사용시 제외

- 기타 시험의뢰 : 아스팔트 칩입도 수치 표시

□ 점검결과 조치

○ 채취 시료(아스팔트 혼합물 및 골재)는 품질시험 의뢰서 작성 민원실에 접수      ○ 시험결과에 대해서는 관련기관(도로관리과, 시행기관) 통보

※ 합동점검에 따라 채취한 시료에 대해서는 품질시험 수수료 면제

Ⅲ		행 정 사 항

○ 점검차량 배차지원 - 총무과

○ 식사비 지급 : 도로관리과 협의

- 7,000/식 × 12일 × 4인 = 336천원

※ 20:00~익일 06까지 근무로 1식 제공

※ 예산과목 : 도로 및 도로부속시설물(도개특), 노후포장도로정비, 일반운영비,  사무관리비

○ 점검 담당자 수기 초과근무 인정 또는 익일 휴무(대체휴무) 시행

- 초과 근무 : 합동점검후 점검결과 보고

- 익일 휴무 : 초과근무 불인정

따로 붙임 : 1. 관련문서(서울시 도로관리과) 1부.

2. 품질시험 의뢰서(양식) 1부.   끝.