유량계.수위계 통신설비 주간점검 일지

문서번호 :	원수관리과-1523	결재	★주무관	원수관리과장
결재일자 :	2016.7.4.
			박승오	07/04 손주옥
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2016. 7. 1 (금)

구 분		관 경 (형 식)	Range 범 위	점 검 내 용	점 검 결 과	조 치 내 용	비 고
강북유량계		2,600mm (초음파식)	25.000 ㎥/H	○ 유량계 정상 작동 상태 ○ Sensor 및 Cable 상태 ○ 현장 제어반 및 봉인 상태 ○ 배수펌프 작동 상태	이 상 없 음
구의유량계		2,200mm (초음파식)	25.000 ㎥/H	○ 유량계 정상 작동 상태 ○ Sensor 및 Cable 상태 ○ 현장 제어반 및 봉인 상태 ○ 배수펌프 작동 상태	이 상 없 음
뚝도유량계		2,200mm (초음파식)	25.000 ㎥/H	○ 유량계 정상 작동 상태 ○ Sensor 및 Cable 상태 ○ 현장 제어반 및 봉인 상태 ○ 배수펌프 작동 상태	이 상 없 음
흡수정 수위계	강북	초음파식 (9개)	1.60m～ 20.6m	○ 수위계 작동 상태 ○ Control반 및 Sensor상태	이 상 없 음
	뚝도	초음파식 (3개)	1.60m～ 20.6m	○ 수위계 작동 상태 ○ Control반 및 Sensor상태	이 상 없 음	#2스크린공사로 전수위1호OFF
	구의	초음파식 (2개)	1.60m～ 20.6m	○ 수위계 작동 상태 ○ Control반 및 Sensor상태	이 상 없 음
방호설비 CCTV설비 (26대)		외곽 감시 시스템(8개) 공정 감시시스템(18개) 음향장비설비 1식		- 정상작동여부 - 감시시스템 이상유무 - 센서손상유무	이 상 없 음
직통전화 (1회선)		- 취수장～덕소변전소		- 정상 통화유무	이 상 없 음
인터폰 (19대)		통합제어실(1대) 정문방호실(1대) 강북,뚝도펌프실(2대) 구의 제어실(1대) 구의펌프실(1대) 구의중층 (1대) 구의 관랑실(1대) 강북,뚝도 전기실(1대) 강북,뚝도 변압기실(1대) 구의(1,2층)전기실(2대) 구의변압기실(1대) 구의발전기실(1대) 구의염소실(1대) 강북,뚝도염소실(2대) 외곽초소(2대)		- 정상 통화유무 - 손망실 유무	이 상 없 음