문서번호	정수과-7754
결재일자	2016.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
박찬종		07/04 서한호
협 조

2016년 6월 유효율 현황

2016.  7.  4.

영등포아리수정수센터

(정      수      과)

□ 2016년 월별 유효율(‘15년 유효율 : 97.65%, ’16년 목표 : 97.75%)

구분	취수량 (㎥/월)	송수량 (㎥/월)	유효율 (%)	2015년 월 별 유 효 율	증․▽감(%P)
					2015년 동월대비	2016년 목표대비
계	80,701,990	79,298,509	98.26	97.65	0.61	0.51
1월	13,467,680	13,155,933	97.69	97.42	0.27	▽0.06
2월	12,615,720	12,313,187	97.60	97.50	0.10	▽0.15
3월	13,493,640	13,213,928	97.93	97.64	0.29	0.18
4월	13,187,690	12,978,974	98.42	97.52	0.90	0.67
5월	13,960,200	13,810,343	98.93	97.38	1.55	1.18
6월	13,977,060	13,826,144	98.92	97.82	1.10	1.17
7월				97.71
8월				97.71
9월				97.74
10월				97.54
11월				97.89
12월				97.89

□ 2016년 6월 일별 유효율

일자	요일	취 수 량 (㎥/일)	송 수 량 (㎥/일)	유 효 율 (%)	비 고
계		13,977,060	13,826,144	98.92
1	수	460,350	450,711	97.9
2	목	457,990	451,875	98.7
3	금	464,990	461,646	99.3
4	토	464,510	460,289	99.1
5	일	446,390	443,375	99.3
6	월	451,280	445,611	98.7
7	화	464,910	456,426	98.2
8	수	466,400	464,840	99.7
9	목	456,880	452,126	99.0
10	금	459,260	452,822	98.6
11	토	474,280	469,190	98.9
12	일	465,080	463,751	99.7
13	월	480,160	476,188	99.2
14	화	470,550	464,400	98.7
15	수	432,850	426,059	98.4
16	목	458,090	452,538	98.8
17	금	457,610	455,917	99.6
18	토	473,990	465,518	98.2
19	일	467,090	463,904	99.3
20	월	485,460	478,246	98.5
21	화	469,420	466,803	99.4
22	수	465,570	460,204	98.8
23	목	482,410	476,820	98.8
24	금	473,400	465,648	98.4
25	토	478,200	474,933	99.3
26	일	471,900	468,922	99.4
27	월	477,560	472,921	99.0
28	화	470,810	465,498	98.9
29	수	466,120	459,450	98.6
30	목	463,550	459,513	99.1

□ 2016년 막여과 시설 월별 유효율

구분		계	가압식	침지식	비고
유입량(㎥)	6월 (일평균)	552,590 (18,420)	494,504 (16,483)	58,086 (1,936)
	2016년 (일평균)	4,468,595 (24,553)	3,242,051 (17,813)	1,226,544 (6,739)
생산량(㎥)	6월 (일평균)	548,069 (18,269)	491,685 (16,390)	56,384 (1,879)
	2016년 (일평균)	4,337,880 (243,835)	3,207,610(17,624)	1,130,270 (6,210)
유효율(%)	1월	96.0	98.2	92.0
	2월	93.5	98.3	88.6
	3월	96.5	99.0	92.3
	4월	99.0	99.5	96.7
	5월	98.8	99.2	96.3
	6월	99.2	99.4	97.1
	7월
	8월
	9월
	10월
	11월
	12월
	2016년	97.1	98.9	92.2	6.30 현재

끝.