문서번호	환경과-3268
결재일자	2016.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	환경과장
김기현	박관호	07/05 이철범

서울913호(청소선 2호) 수리신청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

환경과

서울913호(청소선 2호) 수리 발생보고

한강 잠실수중보~행주대교 구역에서 수상부유물 수거 및 유류방제작업 선박으로 운영하고 있는 서울913호(청소선 2호)의 동력조타장치 및 부유물 수거장치 컨베어 구동 모터측 일부 부품이 누유 및 마모현상이 발생함.

□ 점검일시 : 2016. 07. 01(금)

□ 점검장소 : 양화관공선선박기지

□ 점검내역 및 점검 결과

- 동력 조타장치 스티어링 기어 시스템(Steering Gear System)계통 -

1. 스티어링 실린더(Steering Cylinder) 누유로 실린더 2개 교체

2. 샤프트리 바이패스 밸브(Safety/Bypass Valve) 및 유압호스 연결카프링 누유

바이패스 밸브 & 연결니쁠 1조 교체 및 유압호스 3개 교체 필요

- 동력 전달 모터 및 유압 연결커프링(스파이 커프링) 계통 -

1. 동력전달모터 고정볼트 센터 이동 및 유압 연결 커프링 쪽 파손

연결카프링 1조 제작가공 교체 및 센터조정 필요

- 부유물 수거장치 컨베어벨트 계통 -

1. 컨베어벨트 주동로라 좌, 우 부싱 마모 및 종동로라 위치 변동상태

우현쪽 10mm 좌측으로 이동변형으로 좌측 선체 외판과 밀착 상태

부싱 2개소 수정 및 용접작업 필요

- 발전기 및 갑판 현문 계통 -

1. 발전기 벨트 베어링 마모 및 배기가스 안전커버볼트 이탈상태

벨트 장력 롤러베어링 교체 및 안전커버 볼트 교체 필요

2. 현문 지지대(안전장치) 갑판 방향으로 휨으로 갑판현문을 닫을수 없음

갑판 현문지지대 직각상태 수리 필요

□수리방법

현재 운항 및 수상쓰레기 수거작업은 가능하나 수리를 미룰 경우 더 큰 고장 발생할 소지가 있어 7월 일상경비(한강 관공선등 운영 및 관리 201-02 공공운영비) 신청후 수리가능 업체에 수리 수리기간 3일 소요 수리완료 후 채주 계좌입금 조치예정

□수리금액

수리 예상금액은 일백팔십구만구백원(1,890,900원)의 견적내역 발생.