문서번호	시설관리과-18154
결재일자	2016.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
윤효진	오준식	천성훈		07/06 전영석
협 조

배수지 및 가압장

위험기계·기구 안전검사 결과 보고

2016. 07.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『배수지 및 가압장』

위험기계·기구 안전검사 결과 보고

우리사업소 배수지에 설치되어 사용하고 있는 유해․위험기계인 크레인 및 압력용기에 대하여 산업안전보건법 제36조 1항에 의거 검사지정기관에 안전검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

▢ 근 거

◦ 산업안전보건법 제36조1항(안전검사)

◦ 산업안전보건법 시행령 제28조의 6(안전검사 대상 유해․위험기계 등)

◦ 산업안전보건법 시행규칙 제73조의 3(안전검사의 주기 등)

※ 유해․위험기계인 크레인 및 압력용기는 최초 설치일로부터 3년 이내에         최초검사를 받고, 그 이후에는 2년마다 안전검사를 받아야 함.

▢ 검 사 일 : 2016. 06. 28(화) 13:00 ~ 17:00

▢ 검사기관 : (사)한국안전기술협회

▢ 안전검사 대상 현황

◦ 압력용기 : 노량진배수지 5개소

유해ㆍ위험기계명	형식(규격)	용 량	용 도
압력용기	NM2-15(V-1)	16.45㎥	대방라인 수충격 방지
압력용기	NM2-15(V-2)	16.45㎥	대방라인 수충격 방지
압력용기	NM2-15(V-3)	10.43㎥	상도라인 수충격 방지
압력용기	HBT-30H(V-1)	3.16㎥	D1650 공기압밸브 작동용
압력용기	HBT-30H(V-2)	3.16㎥	D1650 공기압밸브 작동용

※ 2014. 6월 검사한 설비로 2년이 경과되어 금년 안전검사 대상임

▢ 안전검사 결과

◦ 압력용기

유해ㆍ위험기계명	형식(규격)	용 량	검사결과	비 고
압력용기	NM2-15(V-1)	16.45㎥	합 격
압력용기	NM2-15(V-2)	16.45㎥	합 격
압력용기	NM2-15(V-3)	10.43㎥	합 격
압력용기	HBT-30H(V-1)	3.16㎥	합 격
압력용기	HBT-30H(V-2)	3.16㎥	합 격

▢ 소요예산

◦ 소요금액 : 금228,800원(안전검사 수수료)

◦ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비

▢ 향후 계획

◦ 안전검사기관으로부터 일부 전원스위치 불량 등 지적사항에 대하여는 수리      업체를 통한 정비를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

▢ 점검 사진

압력용기	압력용기 검사

끝.