	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	RCT(에어백 조작법)

에어백 조작법

□ 조작상의 유의사항

1. 중량물을 들어올린 경우 편평하고 견고한 면에서 실시할 것

2. 에어백에 화학약품이 접촉하지 않도록 할 것

3. 에어백이 팽창할 때 견고한 고임목 등을 사용하여 2차적 안전을 확보할 것

4. 두 개이상의 에어백을 겹쳐사용할 경우 허용용량이 낮은 것을 기준으로 사용할것.

□ 에어백의 운반

1. 지휘자는「목표？？, 운반실시」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고 조정기, 고압호스 및 에어용기 등을 들고 목표위치로 운반한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고 에어백 및 고임목 등을 들고 목표위치로 운반한다.

□ 에어백의 조작준비

1. 지휘자는「？？조작 준비」라고 구령한다.

2. 제1조작원은「준비」라고 복창하고 호스카플링을 조정기와 공기용기에 연결한 후, 공기용기 개폐밸브를 열어 압력을 확인하고「압력？？킬로」라고 복명하고 압력조절기 밸브를 조여(개방하여) 필요한 압력으로 조정한 다음「준비 끝」이라고 복명한다.

3. 제2조작원은 호스카플링을 조정기와 에어백에 연결한 후, 에어백을 대상물에 끼워 넣고「준비 끝」이라고 복명한다.

□ 조작실시 및 중지

1. 지휘자는「？？조작 실시」라고 구령하고, 조작의 상황을 확인하고「중지」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창한 후 조정기의 레바를 조작하여 에어백을 팽창시키고, 지휘자의「중지」구령을 복창하면서 조작을 중지한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고 에어백의 팽창에 따른 균형유지 및 고임목 등을 적절히 사용하면서, 지휘자의 중지구령에「중지」라고 복창한다.

□ 에어백의 원위치

1. 지휘자는「철수」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「철수」라고 복창한 후, 에어백 속에 있는 압축공기를 배출시키고 호스카플링을 분리한 다음 조정기, 고압호스 및 공기용기 등을 원위치 한 후 원래의 위치로 운반한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「철수」라고 복창한 후 제1조작원의 에어백 속에 있는 압축공기의 배출을 확인하고 호스카플링을 분리한 다음 에어백 및 고임목을 원위치 한 후 원래의 위치로 운반한다

2016.7.6. 우이안전센터 소방위 이성민

담당자	이성민		2팀장	문정갑		센터장	07/06 라문석
협조자
시행	우이119안전센터-3007	(		)	접수		(		)
우	01036		/
전화	02-904-0119	/전송	02-998-9116	/		/	대시민공개