유수율 관리를 위한 증압구역 현장조사 시행

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	백종호	김찬모	07/06 박길영

담당 구역내 증압장의 2016년도 1~4월 유수율 분석 후, 그에 따른 수전을 현장조사 후 그 결과 보고임.

▢ 대상가압장 : 홍제2증압장

▢ 유수율 현황(1~4월)

- 88.3% (공급량: 29,276㎥, 조정량: 25,845㎥)

▢ 증압장 현황

- 증압구역 : 서대문구 홍제동 267~271번지 일대

- 수 전 수 : 131개소

- 가압펌프 : 3Hp × 2대

- 수    압 : 인입수압 3.2Kg/㎠, 퇴출수압 6.5Kg/㎠, 인입관구경 100mm

- 1일 평균공급량 : 90㎥/일

▢ 현장조사

- 수전내역 조사

· 현장 확인에 따른 수전 조사결과, 증압구역 수전으로 관리중인 홍제동

270-27번지 외 2개소 수전이 증압구역이 아닌 홍은배수지 자연수구역

으로 확인되었고, 홍제동 267-11, 12번지에 속한 수전은 자연수구역이      아닌 증압구역으로 확인되었음.

▢ 조치사항

- 수전조사 결과에 따른 홍제동 270-27번지 외 4개소(21수전)의            수전변경을 요금과에 요청하여 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 수전변경 내역 1부.  끝.