생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설(5153호 등 5개소) 신설 등 공사완료에 따른 검수계획

1. 관련문서

가. 강동수도사업소 시설관리과(2016.7.5.) 「인근 세탁소 녹물 발생으로 인한 인입관 개량 및 소화전 관로 분기폐쇄 긴급공사에 따른 소화전 이전 설치완료(유선통보)」

나. 재난관리과-3507(2016.5.24.)호 「소화전(1233호) 영구폐전 및 지하식소화전 신설 요청」

다. 재난관리과-2840(2016.4.22.)호 「고장 사용불능 소방용수시설(511호 등 36개소) 보수요청」

2. 위와 관련하여 소방용수시설 이설 및 보수 공사완료에 따른 검수 확인을 요청하니, 해당 부서장은 검수 확인에 철저를 기해주시기 바랍니다.

가. 보수완료 대상

연번	용수번호	형 식	관할	위 치	공사 내용	비고
1	5153호 (신규부여)	지하식	천호	강동구 진황도로 27길 82(천호동 200-8) 앞	신 설
2	1233호	지상식	천호	천호동 199-1	영구 폐전
3	199호	지하식변경	현장 대응단	강동구 둔촌동 70-5 둔촌현대2차아파트 단지 내 101동 앞 → 둔촌동 544-1 앞 이설	소화전관로 분기폐쇄 긴급공사에 따른 소화전 형식변경 이전 설치
4	114호	지상식	현장 대응단	성내동428-6(둔촌시장 내)	몸통스핀들 보수 등
5	1263호	지상식	고덕	강동구 아리수로87길 272 (고덕동85) (자원순환종합센터 좌측 아리수로87길)	제수변 스핀들 보수 등

나. 확인사항 ※ 보수 소화전 검수에 준하여 확인

1) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태 확인

2) 출수압 및 지하식소화전 심도, 배수(누수)상태

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 검수 후 인수, 인계된 소화전은 추후 공사 관련 불량 및 민원 발생시 본서(센터)에서 해결할 수 없는 경우가 대부분인 바, 해당 부서장(및 소화전 담당자)은 철저한 검수로 사고를 미연에 방지해 주시길 당부 드리며,

나. 검수결과는 7월 8일(금) 한 재난관리과 제출 및 119행정정보시스템에 신규 및 수정 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수결과(서식) 1부.

2. 소화전 이설예정지 위치도 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	전결 07/06 나효숙
협조자
시행	재난관리과-4636	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개