	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	RCT( 엔진오일의 점검방법)

엔진오일의 점검방법

엔진오일의 혼합량이 너무 많으면 시동이 잘 걸리지않고 시동 후에도 매연이 심하다.

반면 오일의 양이 적으면 엔진에 손상을 입어 기계의 수명이 단축 될 수 있으므로 항상 혼합량을 철저히 하고 사용 전에 기기를 흔들어 잘 혼합되도록 한 후 시동을 걸도록 한다.

-4행정기관(유압펌프, 이동식 펌프 등)의 경우 엔진오일을 별도로 주입하므로 오일의 양이 적거나 변질되지 않은지 수시로 점검한다.

-2행정기관(동력절단기, 체인톱, 발전기 등)의 경우 2행정기관 전용오일과 연료를 혼합하여 주입하므로 반드시 2행정기관 전용의 엔진오일을 사용하며, 정확한 혼합 비율을 지키는 것이 매우 중요하다.

2016.7.5. 우이안전센터 소방장 김종술

담당자	김종술		2팀장	문정갑		센터장	07/06 라문석
협조자
시행	우이119안전센터-3006	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111	/
전화	904-0119	/전송	988-9116	/		/	대시민공개