문서번호	역사문화재과-12246
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	역사문화재정책팀장	역사문화재과장
신철민	김규리	07/07 정상훈

보신각터 시설물 유지관리 결과보고(6월)

2016. 7

역사문화재과

(역사문화재정책팀)

보신각터 시설물 유지관리 결과보고 (6월)

보신각을 방문하는 관람객 및 시민에게 안전하고 쾌적한 관람환경을 제공

하고 문화재를 효율적으로 보존 및 관리하기 위하여 시설물에 대한 점검을

실시하고 그 결과를 보고함.

시설물 현황

❍ 위 치 : 종로구 종로54(관철동, 보신각) 서울시기념물 10호

❍ 면 적 : 2,881.7㎡

❍ 시설물 내역

- 보신각 : 476.04㎡ / 주변 녹지 : 2,246㎡ / 관리사무소 : 72㎡

- 전기시설(53등) : 가로등 7개, 지주등 4개, 조명등 42개

- 소방시설(16대) : 보신각(3.3㎏×2개×6개소), 사무동(3.3㎏×1개×4개소)

- 방범시설(20개) : 감시카메라 7개(고정2, 회전형5), 침입감지센서 13개소

시설물 유지관리 및 점검

❍ 점검기간 : 2016. 6. 1 ~ 6. 30

❍ 점검내용

- 건축시설물 : 보신각 및 관리동 등 건축물에 대한 훼손 ,균열, 지반침하 등

이상여부 점검

- 전기시설물 : 보신각 전기시설물 정기점검(전기안전공사.신영호)

- 방범시설물 점검(매일 8회 직원 및 문화재관리인 점검)

· 감시카메라(CCTV) : 7대(회전형카메라 5대, 고정카메라 2대)

· 적외선감지센서 : 13개소(1차센서: 녹지대 9개소, 2차센서: 전각주위 4개소)

- 소화기 점검 : 소화기 충전상태 및 유지상태 점검(3.5㎏×16개)

시설물 점검 결과

❍ 보신각 및 관리동 건물 육안검사 점검

- 크렉발생 및 지반침하 유무 등 이상 없음

❍ 보신각 1층/2층 전기시설물 점검

- 보신각 1층 경관조명 코너등 외 전구2구 교체, 점검 및 청소

❍ 보신각관리동 화장실 조명등 교체

- 보신각관리동 화장실 조명 1대 점등불량에 따른 교체작업 실시

❍ 보신각 2층 계단 덮개문 시건장치 보수

- 보신각2층으로 올라가는 계단 덮개문의 시건장치 이탈락에 따른 보수작업 실시

❍ 보호펜스 토사유출방지목 설치

- 우천시 보신각터 내 녹지대의 토사가 외부로 유출되어 보호펜스 하단부에

토사유출방지를 위한 방부목 설치함

❍ 우수 대비 전기맨홀 접속함 정비

- 우수 대비 보신각관리동 앞에 설치되어있는 전기맨홀2곳에 안전망 및 경고

표지문 설치 (업체명 :한국전력 / 담당 : 고순재 외 1명)

❍ 보신각 소방시설 점검 및 소화기교체

- 보신각터 내 16개 소화기 용기 및 충약상태 확인 결과 1개 소화기 충약 상태불량으로

소화기1대(3.3kg) 및 소화기 받침과 함께 교체함(위치: 보신각 좌측계단)

향후계획

❍ 보신각 경관조명등 점검

❍ 보신각터 내 배수맨홀 퇴적물 제거

❍ 보신각 펜스 추가 토사유출 방지목 설치(보신각 우측면 부근)

❍ 보신각 비치된 소화기 충전상태 점검

❍ 보신각 적외선 감지기 및 감시카메라(CCTV) 작동상태 점검 실시 등

붙 임 : 시설물 점검현황 사진 1부.  끝.

현 황 사 진

관리동1층 화장실등 전구교체	보신각2층 계단 덮개문 시건장치 보수
T카페 방향 보호펜스 토사유출방지목 설치를 위한 방부목 재단	T카페 방향 보호펜스 토사유출방지목 설치
우수대비 전기맨홀 접속함 정비	소화기 및 소화기 받침 교체

관리동1층 화장실등 전구교체 전	관리동1층 화장실등 전구교체 후
보신각2층 계단 덮개문 시건장치 보수 전	보신각2층 계단 덮개문 시건장치 보수 후
T카페 방향 보호펜스 토사유출방지목 설치 전	T카페 방향 보호펜스 토사유출방지목 설치 후

소화기 및 소화기 받침 교체 전	소화기 및 소화기 받침 교체 후
우수대비 전기맨홀 접속함 정비 전	우수대비 전기맨홀 접속함 정비 후