함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	공사시행(공릉배수지(3,4지)내부방식공사)

1. 재무회계과-9593호(2016.6.27.) 및 안전감사담당관-9245(2016.7.6.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리사업소에서 시행 예정인“공릉배수지(3,4지)내부방식공사”에 대하여 설계심사 및 안전간사 결과가 통보됨에 따라 붙임 설계도서에 의거 아래와 같이 공사를 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 공릉배수지(3,4지)내부방식공사

************************- 패널식 방수,방식 : 9,244㎡

- 도막식 방수,방식 : 12,817㎡

- 시트식 방수,방식 : 12,969㎡

************************************************

라. 공 사 비 : 금2,434,080,000원(금이십사억삼천사백팔만원)

**************************************

바. 계약방법 : 공개경쟁

사. 참가자격

1) 건설산업기본법에 의한 시설물유지관리업 등록업체로서, 공동도급계약 (공동이행방식) 이 가능하고 구성원수는 2인 이내로 하여야 하고

｢지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준｣ 제7장(공동계약 운영요령)에 따라 공                   동이행방식일 경우에는 구성원별 계약참여 지분율을 5% 이상으로 해야함

(단, 주된 영업소의 소재지가 서울시 이외의 업체는 입찰공고 전일부터

입찰일까지 서울시업체의 참여비율을 49%이상 공동수급체 구성원으로하여야 함)

※ 서울시 업체는 단독투찰 가능

2) 본 공사는 ① 방수 구조체 및 그 시공방법 (특허제10********호)

② 누수확인이 가능한 방수 구조체 및 그 시공방법

(특허제10********호)

③ 저수조 설치용 항균성방수시트를 이용한 저수조 방수공법                                 (특허제10********호)

④ 방수 구조체 (특허제10********호)

⑤ 폴리우레아 도막방수제, 그 제조방법 및 그 방수제를                         이용한 방수, 방식공법(특허제10********호)

⑥ 콘크리트 수처리 시설물에 공장 생산된 고분자수지계                        AQUWEL 패널을 이용한 부착계방수•방식공법                              (국토교통부 건설신기술 제707호)이 적용된 공사로서          입찰에 참가하고자 하는 자는 특허개발자와 협약체결이 가능하여야 하며,

낙찰예정자는 특허개발자와 사용협약을 체결하여 기술협약서를 제출하여야 함

아. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

(기타교체비)-22202

자. 하자기간 : 준공검사일로부터 3년

따로붙임 : 1) 계약심사결과 공문 1부.

2) 설계내역서 및 공내역서 1부.

3) 공사설명서 1부.

4) 각종 공사지침서 1부.

5) 청렴계약 이행서약서 1부.

6) 부당계약특수조건 1부.

7) 친환경상품 구매계약 특수조건 1부.

8) 친환경상품 구매검토서 1부.

9) 공고문 1부.

10) 관급자재점검표 1부.

11) 특허 사용 및 기술지원 협약서 각 1부.

12) 일상감사 결과서 1부.   끝.

주무관	최용진		급수운영과장	이계환		재무과장	서영관		북부수도사업소장	07/07 박철규
협조자	주무관	한경란		주무관	김정은		계약2팀장	홍연화
시행	급수운영과-14570	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)