문서번호	시설관리과-21235
결재일자	2016.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
유상윤		이상연	07/08 유인행
협 조
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			이래운
	주무관			홍하나

북악터널(배)가압장 근무일지(2016.07.07)

2016. 07

시설관리과

기전팀

북악터널(배)가압장 근무일지

*****************목요일

구 분	내 용					비 고
근 무 자	근 무 시 간	성 명		근 무 조
	09 : 00 ~ 18 : 00	윤 영 철		일 근
	00 : 00 ~ 09 : 00	김 수 진		D조		대직: 양진영
	09 : 00 ~ 18 : 00	정 경 덕		B조
	18 : 00 ~ 24 : 00	유 상 윤		A조
근무현황	1. 북악 터널 배수지 운용 일보 참조 : 따로 붙임 2. 순찰 및 점검 일지 참조 : 따로 붙임
근무내용	● 전일야간(00:00~09:00) : D조 김 수 진 대직: 양진영 -00~09:00 불광 유입 밸브 개도율(1,2지)************운영 : 불광 유입 수위 4m~4.3m 이상 유지 유출 수위 4.5m~5.0m 로 유지 -00:20~00:40 북악배수지 1지 2지 관랑실 검수구 순찰 및 점검 : 이상 없음 -02:10~02:30 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 **************** -05:20~05:40 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 -06:10 구기계통 2호 모터-펌프 수동운전 -08:30~08:50 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 점검결과 이상 없음 ● 주 간(09:00~18:00) : B조 정 경 덕, 윤 영 철 -09:00~18:00 불광 유입 밸브 개도율(1,2지)************운영 : 불광 유입 수위 4.0m~4.5m 이상 유지 유출 수위 4.5m~5.0m 로 유지 -09:20~09:40 펌프실 밸브실 관랑실 배관 순찰 및 점검: 이상없음 -10:10~12:00 최대 전력 사용억제로 홍은 배수지 가동중지 -10:10~10:30 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 -13:00~13:20 모터펌프 1호,2호,5호 구리스 및 주변기기 점검: 이상없음 -13:00~17:00 최대 전력 사용억제로 홍은 배수지 가동중지 -15:10~15:30 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 ***********이상 없음 -17:00~17:20 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 이상 없음 ● 야 간(18:00~24:00) : A조 유 상 윤 -18:00~24:00 불광 유입 밸브 개도율(1,2지)************운영 : 불광 유입 수위 4.0m~4.5m 이상 유지 유출 수위 4.5m~5.0m 로 유지 -18:00~18:20 펌프실 밸브실 관랑실 배관 순찰 및 점검: 이상없음 -19:20~19:40 모터펌프 1호, 2호, 5호기 구리스 주입 상태 점검: 이상없음 -21:10~21:30 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 -22:00~22:20 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 통신 상태 점검 : 이상 없음 -23:10~23:30 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 이상 없음 -23:30 구기계통 2호 모터-펌프 수동 운휴
전력 사용량	중간부하 전력량[㎾] ④		최대부하 전력량[㎾] ⑤		경부하 전력량[㎾] ⑥		합 계[㎾]
	4806		2088		3762		10,656
비 고	불광터널(배) 2지항 청소중 북악터널(배) 2지 항청소 준비 관계로 물빼기 작업(09:50~21:00)