문서번호	도시공간개선단-8917
결재일자	2016.7.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도시공간정책팀장	도시공간개선반장		도시공간개선단장
박소정	한병준	안재혁		07/08 代안재혁
협 조

- 2016년 제16차 -

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

2016.  7.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 2016년 제16차  -

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2016. 7. 6. (수)  14:30 ~ 17:00

❍ 장    소 : 서울시청 본관 9층 공용회의실

❍ 참석위원 : 총 8인

- 조현미(시각), 김인겸(유니버설), 김주경(건축), 원형준(건축),

유송영(조경), 윤경희(공간), 이원제(시각), 이희정(경관),

※ 배석: 도시공간정책팀장

❍ 상정안건 : 총3건                                       ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기 타
3	경관심의	-	-	-	-	-
	디자인심의	1	1	-	-	1

❍ 심의결과 : 조건부동의 1건, 재심 2건

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
16-1	5호선 마곡역 지하철 출입시설 설치공사	도시철도공사 (시설지원단)	․지하철출입구 ․외부 엘리베이터 ․환기구 ․지하연결통로	심의	재심
16-2	양재천 우안도로 개설사업	SH공사 (택지설계부)	․교량, 지하차도 ․가로시설물	유보 2016-14차	재심
16-3	은평뉴타운 중심상업지 하천조성사업	SH공사 (택지설계부)	․보도포장 ․보도육교 2개소	재심의 2016-15차	조건부동의

붙임: 제16차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 7. 6. (수) 14:30 ~ 17:00
심의대상	지하철출입구, 외부 엘리베이터, 환기구, 지하연결통로
안 건 명	5호선 마곡역 지하철 출입시설 설치공사
심의번호	16 - 1	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 지하철 외부시설물과 지하철연결통로에 대하여 기존부분과 계획부분의 세부도면과 내부디자인계획에 대하여 상세히 제시하기 바랍니다. - 지하철연결통로의 천장높이를 좀 더 높일 수 있는 방안에 대하여 검토하기 바랍니다. - 외부 심의대상 시설물 주변에 대한 공간조성계획을 제시하고, 시설물 시뮬레이션에 반영하기 바랍니다. - 외부 엘리베이터의 측면비가림막은 설치하지 않도록 조정하기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 7. 6. (수) 14:30 ~ 17:00
심의대상	교량, 지하차도, 가로시설물
안 건 명	양재천 우안도로 개설사업
심의번호	16 - 2	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 공원 안에 설치되는 경관적으로 중요한 위치의 구조물(교량, 지하차도, 방음터널)인 점을 감안하여, 공원 내 오브제 역할을 할 수 있는 컨셉을 갖고 디자인 수준을 높여 재검토 하기 바랍니다. - 지하차도 시종점부 터널 디자인은 공원의 식생과 어울어지는 디자인안을 검토 제시하고, 박스터널 시종점부의 벽면디자인(1안)은 제외하기 바랍니다. - 지하차도 상부에서 보여지는 시설물 디자인을 검토할 수 있도록 시뮬레이션을 제시하기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2016. 7. 6. (수) 14:30 ~ 17:00
심의대상	보도포장, 보도육교 2개소 등
안 건 명	은평뉴타운 중심상업지 하천조성사업
심의번호	16 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보도육교 1,2는 각각 1안으로 디자인하기 바랍니다. - 보도육교 2의 계단은 경사도를 완만하게 조정하고, 계단과 계단기둥은 보도육교와 통일성 있게 디자인하기 바랍니다. - 휴게공간은 당초 계획에서 식재공간 주변에 벤치 등 휴게시설물을 설치하고, 횡단보도와의 연계성을 갖도록 조정(바닥패턴 조정, 진입부 공간 확보)하기 바랍니다. - 자전거도로 선형은 도로경계를 따라 둥글게 연결하기 바랍니다. - 하천 산책로의 생태옹벽블록은 산책주민이 자연친화적인 경관을 느낄 수 있는 중요한 부분이므로 식생 및 녹화계획에 대하여 세밀히 검토하시기 바랍니다. - 산책로 연결 경사로는 장애인(휠체어) 이용에 편리하도록 경사도를1/15~1/20로 조정하기 바랍니다. - 하천 산책로와 연결되는 보행동선을 보도육교2와 징검다리 중간위치에 추가로 확보하기 바랍니다.(사다리 시설은 제외 할 것) - 하천 상부 보도에 가로수 또는 녹화시설 설치를 권장합니다. 끝.