문서번호	공간정보과-5522
결재일자	2016.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공간정보과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
김영혁	김태형	강신재		07/08 정중곤
협 조
	급수설비과장		김기상
	주무관		장기덕
	주무관		정은화

『급수공사 시행 시 수집된 정보를 활용한』

불탐율 감소 및 GIS DB 정확도 개선 추진계획 보고

2016. 7.

상수도사업본부

공간정보과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『급수공사 시행 시 수집된 정보를 활용한』

불탐율 감소 및 GIS DB 정확도 개선 추진계획 보고

급수공사 시행 시 노출된 배수관의 정보(위치,속성)를 GIS DB 정확도 개선 참고자료로 활용함으로서 불탐율 감소 및 고품질의 GIS DB를 구축하고자 보고 드림.

Ⅰ	추진배경

□ GIS DB 정확도 개선사업 추진 시 불탐 관로 지속적인 발생

○ 불탐 원인 분석을 통한 맞춤형 탐사방법(직접법 또는 간접법 탐사 등)으로 탐사를 실시하고 있으나 타 지하시설물의 간섭으로 지속적인 불탐 발생

【최근 3년간 불탐율 현황】

평 균	2013년	2014년	2015년
5.7%	5.2%	6%	5.9%

□ 급수공사 시행 시 노출된 배수관에 대한 속성(위치, 속성 등) 자료의 취득 및 활용방안 구축 필요

○ 공사 시행 시 공사 관련정보(굴착면적, 심도 등) 위주 외에 추가적으로 이용 가능한 자료(위치, 속성) 취득이 가능

Ⅱ	추진방향

□ 급수공사 시 노출된 관로의 정보(위치, 속성 등)를 취득하여 지리정보시스템에서 체계적으로 관리

□ GIS DB 정확도 개선사업 추진 시 급수공사 시 취득된 자료를 활용, 탐사를 실시하여 불탐율 감소 및 정확한 GIS DB 구축 추진

정확한 상수도 GIS DB 구축

급수공사 시행(정보취득)

노출된 관로정보 취득 및체계적관리

정확도개선사업(정보활용)

취득된 정보를 활용하여 탐사율향상

추 진 방 향

Ⅲ	세부추진계획

□ 노출관로 정보(위치, 속성 등) 취득 및 관리

○ 현재는 급수공사 시행 시 시공사가 토공 및 부설공 등 정산 작업을 위한 자료 위주로 작성 및 종이 문서로 관리

○ 급수공사 시공감리를 활용하여 GIS DB의 정확도를 높일 수 있는 자료(관로 위치 및 속성 등)를 사진 촬영 및 측량 작업을 통하여 취득

○ 취득된 자료를 지리정보시스템을 활용하여 체계적으로 관리

○ 사진 촬영 및 측량 방법

- 방법 1 (지거법)

지거법(기준점)	지거법(거리1)	지거법(거리2)

심도

- 방법 2 (2점법)

2점법(기준점)	2점법(거리)	심도

□ GIS DB 정확도 개선사업 시행 시 취득된 정보(위치, 속성 등) 활용

○ GIS DB 정확도 개선사업 탐사 실시 전 취득된 자료를 활용하여 지거법 또는 2점법을 활용하여 관로 위치 복원

○ 복원된 위치 및 기존 자료, 전문적인 장비를 활용하여 탐사/측량 실시

→ 불탐율 감소 및 정확도 향상 추진

【정확도 개선사업 추진 현황】

구 분	대 상	사업시행	잔 량
연 장	10,468㎞	5,763㎞	4,705㎞
비 율	100%	55.1%	44.9%

○ 기 불탐 처리된 관로는 누수 발생 등으로 노출될 경우 조사/탐사 및 측량을 실시하여 불탐 해소와 정확한 DB 구축 시행 중(2014년부터 시행)

□ 추진대상

○ 사진 촬영 대상 : 배수관이 노출되는 모든 급수공사 현장

【급수공사 시행 현황】

∙기간 : 2013년 ～ 2015년(최근 3년간)

(단위 : 건수)

1년 평균	합 계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
5,636	16,909	1,528	2,399	3,049	1,676	1,873	3,187	1,516	1,681

Ⅳ	기대효과

□ 취득된 자료 활용가치 증대

○ 굴착공사에 의해 취득된 정확한 상수도 관로 정보(위치, 속성 등)를 지리정보 시스템을 활용하여 체계적으로 관리하여 GIS DB 정확도 개선 업무 등에 활용

□ 고품질의 상수도 GIS DB 구축

○ GIS DB 정확도 개선사업에 취득된 정보를 활용함으로써 불탐율 감소 및 정확도 향상으로 고품질의 상수도 GIS DB 구축 가능

□ GIS DB에 대한 이용자들의 신뢰 향상

○ 정확한 GIS DB를 구축하여 이용자들에게 자료를 제공함으로써 GIS DB에 대한 이용자들의 신뢰 향상

□ 예산 절감 및 행정서비스 향상

○ 각종 상수도공사 시행 시 관로의 정확한 위치 정보를 제공함으로서 굴착 개소 및 면적 감소로 예산절감과 시민 불편을 최소화하여 상수도 행정 서비스 만족도 향상

Ⅴ	행 정 사 항

□ 급수공사 감리 업무 부여 및 교육실시

○ 협조부서 : 급수설비과

○ 감리자 교육계획

- 일 시 : 2016. 7월 중

- 장 소 : 감리업체 사무실

- 교육내용 : 노출관로에 대한 위치/심도 사진 촬영 및 측량 방법. 끝.