문서번호	정수시설과-7335
결재일자	2016.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김진수		유영춘	07/08 代안창수
협조	주무관		오재승
	주무관		최년수

상반기 취․정수장 시설물 정기점검 결과 보고

2016.  7.

영등포아리수정수센터

정수시설과

상반기 취․정수장 시설물 정기점검 결과 보고

“시설물의 안전관리에 관한 특별법”에 의거 2016년도 우리센터 취․정수 시설물에 대한 정기 안전점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

관련근거

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제 6조

- 정기점검 6개월에 1회 이상 실시

시설현황

정기점검 대상

구 분	제1정수장			제2정수장		비 고
	풍납취수장	공업용수시설	제1정수장	제2정수장	막여과시설
준공년도	1992	1971	1992	2010	2011
시설용량	70만 ㎥/일	4.2만 ㎥/일	30만 ㎥/일	25만 ㎥/일	5만 ㎥/일
점검대상	토목․건축․기전설비	토목․건축․기전설비	토목․건축․기전설비	토목․건축․기전설비	토목․건축․기전설비
평가등급	B	B	B	2010년신설	2011년신설

대상시설

- 풍납취수장

구 분		규 모	비 고
토목구조물	침 사 지	16.0m × 56.6m × 6.7m × 2지
	접 합 정	16.2m × 7.0m × 9.4m
건축구조물	취수펌프장	지상1층, 지하2층 ( 1,405.1㎡ )
	염소투입실	지상1층, 지하1층 ( 321.32㎡ )

- 공업용수시설

구 분		규 모	비 고
토목구조물	배 수 지	12.6m × 40.0m × 4.4m × 2지
건축구조물	스크린실	지상1층 - 42.4㎡
	취수펌프실	통합송수펌프실

- 제1정수장

구 분		규 모	비 고
토목구조물	착 수 정	5.3m × 12.8m × 5.00m × 2지
	혼 화 지	5.4m × 5.4m × 5.00m × 3지
	응 집 지	14.1m × 15.0m × 4.40m × 8지
	침 전 지	17.3m × 67.0m × 5.40m × 8지
	여 과 지	8.0m × 17.3m × 3.20m × 16지
	정 수 지	56.6m × 51.6m × 4.95m × 1지
		56.6m × 46.4m × 4.95m × 1지
	농 축 조	14.9m × 4.6m × 2지	1차
		26.4m × 4.6m × 2지	2차
	배출수지	8.0m × 21.0m × 9.3m × 2지
	오존접촉지	14.0m × 17.2m × 6.0m × 2지	2011년 신설
	활성탄흡착지	3.8m × 12.3m × 2열 × 10지	2011년 신설
	중계펌프실	21.0m×15.0m×4.0m×2지(흡수정)	2011년 신설
	회수조	6.5m×17.0m×4.0m×2지	2011년 신설
	산소저장탱크	20ton×1기	2011년 신설
	배슬러지지	9.0m × 21.0m × 9.3m × 2지
	공동구	2.2m × 2.0m × 90.0m	다목적관~응집지
		2.2m × 2.0m × 142.0m	응집,침전지
		2.0m × 2.0m × 110.0m	응집지~송수실
		2.2m × 1.3m × 80m	여과지
		2.0m × 2.0m × 48.0m	여과지~배출수처리장
건축구조물	약품투입실	지상1층 - 152.32㎡
	약품저장탱크	지상1층, 지하1층 - 241.92㎡
	활성탄투입동	지하2층 - 300.00㎡
	염소투입실	지상1층 - 316.80㎡
	여과지동	지상1층, 지하1층 - 7,643.34㎡
	정수지 환기실	지상1층 - 30.0㎡
	송수펌프실	지상1층, 지하1층 - 1,485.18㎡
	배수펌프실	지상1층, 지하1층 - 76.56㎡
	탈수기동	지상2층, 지하2층 - 1,141.78㎡	2010년 신설
	중계펌프동	8.5m×42.6m×9.8m	2011년 신설
	회수조	8.5m×42.6m×9.8m	2011년 신설
	야외 화장실	1동	2011년 신설
	다목적관리동	지상2층, 지하1층 - 2,257.59㎡
	수 위 실	지상1층 - 73.36㎡

- 제2정수장

구 분		규 모	비 고
토목구조물	착 수 정	8.0m × 17.5m × 5.00m × 2지
	혼 화 지	D=1,100mm× 1.65m (Pump Diffusion Mixer 2대)
	응 집 지	12.0m × 12.0m × 3.90m × 10지
	침 전 지	12.6m × 24.0m × 4.40m × 10지
	여 과 지	5.0m × 12.3m × 2cell × 10지
	활성탄흡착지	5.0m × 12.3m × 2cell × 10지
	오존접촉조	19.4m × 29.0m × 7.0m × 2지
	정 수 지	24.0m × 56.0m × 5.05m × 4지
	PACL 약품탱크	D4.7m × 5.0m × 2지	FRP
	PACS 약품탱크	D4.4m × 5.0m × 2지	FRP
	양이온폴리머탱크	D1.6m × 2.06m × 1지	FRP
	가성소다 탱크	D3.6m × 5.0m × 2지	FRP
	황산탱크	D3.3m × 2.4m × 1지	FRP
	비이온 폴리머	D0.65m × 0.84m × 1지	FRP
	배출수지	10.0m × 31.0m × 4.0m × 2지
	역세척 배출수 침전지	D10.0m × 5.0m × 2지
	막여과시설	시설용량 5만㎥/일(가압식,침지식)
	탈수기동	2.7kg,DS/㎥,hr × 22h/d × 2대
	공동구	3.0m × 2.6m × 183.0m	다목적관~본관
		3.0m × 2.6m × 135.0m	본관~착수정
		5.0m × 2.6m × 28.0m	착수정~응집,침전지
		3.0m × 3.0m × 6.0m	여과지차량진입램프
		5.0m × 4.0m × 22.0m	여과지~활성탄흡착지
		5.0m × 2.60m × 39.0m	정수지~여과지
건축구조물	침전,여과지동	지상1층 - 8,712.64㎡	응집,침전,전기실
	약품투입동	지상2층 - 799.65㎡	약품저장실
	활성탄 흡착지	지상1층 - 3,189.46㎡	활성탄흡착지,운영실
	염소투입동	지상1층 - 316.80㎡	염소실
	송수펌프동	지상1층 - 1,122.58㎡	변압기실,수질시험실 제어반실,전기실,수전실
	염소투입동	지상1층 - 395.18㎡	염소저장실,투입기실
	탈수기동	지상2층 - 495.16㎡	전기실,공구실, 탈수기실
	공동구 계단실	지상1층 - 401.85㎡	검수구실
	관리본관	지상3층, 지하1층 - 4,494.59㎡	본관
	배출수지동	지상1층 - 317.45㎡	기계실,전기실
	오존처리 및 병물동	지상1층, 지상3층 - 3,111.46㎡	오존 및 병물동
	막여과동	지하1층 지상2층 - 421.20㎡	막여과동

추진방향

토목, 건축, 기전설비 시설물에 대하여 상,하반기 정기점검을 실시하고, 물리적 ․ 기능적 결함을 발견하여 신속하고 적절한 조치

안전성 및 결함 원인 등을 조사하여 시설물의 안전성을 도모

추진개요

점검기간

- 상반기 : 2016. 05. 30 ~ 06. 28(30일간)

점검대상 : 제1정수장(풍납 취수장, 공업용수시설 포함), 제2정수장(막여과시설 포함)

점검방법 : 분야별 육안 및 간단한 도구를 이용한 점검실시

점 검 자 : 정수시설과장외 7명

- 토목분야	: 김진수외 1명

- 기계분야 : 최년수외 1명

- 전기분야 : 오재승외 2명

점검결과

토목․건축, 기전 시설물

시 설 명	점 검 결 과	비고
제1정수장	전체적으로 양호함
취수장	〃
공업용수 시설	〃
제2정수장	〃
막여과 시설	〃

※ 정기 안전점검표 별첨

향후 조치계획

점검결과를 FMS 및 GIS 시스템에 입력 조치

따로붙임 : 정기 점검표(토목, 기계, 전기) 1부.  끝