문서번호	누수방지과-7149
결재일자	2016.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
한현숙	김영삼	07/11 강신재

2016년 6월 누수탐지 추진실적 보고

2016. 7.

상수도사업본부

(누수방지과)

2016년 6월 누수탐지 추진실적 보고

안정적인 급수 공급과 유수율 향상에 효과적으로 기여할 수 있도록 관리하고자 2016년 6월 지하 누수 탐지 추진실적을 보고 드림.

□ 지하 누수탐지 현황

○ 실  적

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년목표(건)		1,800	316	235	279	156	215	298	156	145
실적 (건)	’15년6월누계	1,247	261	178	204	82	144	180	96	102
	’16년6월누계	1,013	189	128	183	83	100	174	76	80
	’16년 6월	198	39	18	45	20	11	41	7	17
	’16년 5월	225	48	25	41	21	18	40	13	19
비율 (%)	목표 대비	56.3	59.8	54.5	65.6	53.2	46.5	58.4	48.7	55.2
	전년 동기 대비	81.2	72.4	71.9	89.7	101.2	69.4	96.7	79.2	78.4
방지량 (㎥)	’16년6월누계	213,641	64,096	27,684	21,302	18,569	12,331	12,909	40,807	15,943
	’16년6월실적	30,999	11,940	2,404	4,465	2,035	1,198	3,024	2,772	3,161
	’16년5월누계	182,642	52,156	25,280	16,837	16,534	11,133	9,885	38,035	12,782

○ 탐지결과 분석

- 2016년 6월 실적 : 1,013건(목표대비 56.3%)

▪ 전년과 비교하여 234건 감소 (전년대비 81.2%)

- 사업소별 전년대비 적출실적

▪실적 감소 : 중부(81.2%), 서부(72.4%), 동부(71.9%), 강서(69.4%) 남부(96.7%), 강남(79.2). 강동(78.4%)

▪실적 증가 : 북부(101.2%)

⇒ 상반기 추진실적은 목표대비 56.3%로 적정하나, 탐지원 퇴직 등 인원 감소가 발생한 강서, 강남사업소는 목표대비 50% 미만으로 저조

- 상시누수진단시스템 적출실적 : 3건(동부)

□ 탐지실적 유형별 현황

○ 다점형 및 일반탐지

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’16년 6월 누계	계	1,013	189	128	183	83	100	174	76	80
	다점형	668	103	88	123	59	68	118	53	56
	일 반	345	86	40	60	24	32	56	23	24
	다점형 비율(%)	65.9	54.5	68.8	60.0	71.1	68.0	67.8	69.7	70.0
’16년 6월	소계	198	39	18	45	20	11	41	7	17
	다점형	117	23	14	30	14	8	14	5	9
	일 반	81	16	4	15	6	3	27	2	8
’16년 5월 누계	소계	815	150	110	138	63	89	133	69	63
	다점형	551	80	74	93	45	60	104	48	47
	일 반	264	70	36	45	18	29	29	21	16

- 2016년 6월 누수탐지 실적은 다점형 668건(65.9%), 음청식 345건(34.1%)임.

○ 누수복구 대비 탐지 점유율

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
누수복구 건 수	계	4,239	950	563	699	475	439	529	234	350
	누수	3,226	761	435	516	392	339	355	158	270
	탐지	1,013	189	128	183	83	100	174	76	80
	비율(%)	23.9	19.9	22.7	26.2	17.5	22.8	32.9	32.5	22.9

- 전년대비 누수복구 건수는 4,457건 → 4,239으로 218건(-4.9%) 감소

탐지 점유 비율은 27.9% → 23.9%로 4.0% 감소

- 누수발생 대비 사업소간 탐지비율 편차는 17.5 ~ 32.9%

⇒ 사업소별 입지 여건과 2016년도 탐지 추진계획인 대구경, 다점형 위주 탐지실시 여부 이행에 따른 차이로 판단됨.

○ 구경 및 재질별 탐지 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 300	350 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
계	1,013	624	128	237	24	1,013	275	304	187	50	117	12	42	8	18
중부	189	131	10	41	7	189	41	95	37	2	1	1	9		3
서부	128	67	13	45	3	128	33	42	33	3	1	5	6	3	2
동부	183	115	15	50	3	183	63	47	43	19	1	3	6	1
북부	83	46	10	25	2	83	24	30	18	3		2	4	1	1
강서	100	60	17	22	1	100	18	28	14	5	23	1	2	1	8
남부	174	102	44	25	3	174	57	48	21	12	29		6	1
강남	76	44	9	19	4	76	18	8	14	2	25		6		3
강동	80	59	10	10	1	80	21	6	7	4	37		3	1	1

- 구경별 : 13~25㎜(61.6%), 30~50㎜(12.6%), 80~300㎜(23.4%), 350㎜(2.4%)

- 재질별 : GSP(27.1%), SSP(30.0%), DCIP(18.5%) 등

○ 상시누수탐지 현황

구 분	누 계	전월누계	금월실적	방지량 (㎥)	비 고
계	3	-	3	54
중부	-				설치중
동부	3	-	3	54
북부	-				탐지중
강서	-				계약중(유찰)
남부	-				탐지중
강동	-				탐지중

□ 향후 추진계획

○ 유수율 점검 등을 통하여 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시

○ 상시누수진단시스템 신규 및 추가설치 시행.  끝.