문서번호	시설보수과-5793
결재일자	2016.7.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
유태용		박병연	07/12 김용제
협 조
	주무관			김명규
	주무관			김규춘
	주무관			김승진

“도로시설물 관리혁신 과제”

『고드름 방지대책 』검토회의(1차) 개최

2016. 7.

강서도로사업소

(시설보수과)

도로시설물『고드름 방지대책』검토회의(1차) 개최

동절기 도로시설물(지하차도, 터널, 복개구조물 등)에서 발생하는 고드름에 대한 방지(해소)대책 “검토회의(제1차)” 개최

Ⅰ		추진경과

○ 관련문서

-『도로시설물 관리혁신 실무연구』: 도로시설과-5581호(2016.5.12)

- 도로시설물 『고드름 방재대책 연구회』활동계획(안) : 시설보수과-4200호

(2016.5.23)

○ “연구회” 구성원 변경 및 운영

- 당초 연구회원에 관련시공사 대표 추가 선임

(변경안)

구 분	이름	소 속	주요역할	비고
강서도로사업소	박병연	시설보수과	연구회 총괄
	유태용	시설보수과	연구회 운영 등
	김규춘	시설보수과	자료수집, 문제점 분석 등
	김승진	시설보수과	시험시공, 성과분석 등
도로시설과	김명규	전용도로팀	업무지원, 효과분석 및 업무적용 검토
외부전문가	박훈규	한국종합시설안전 대표 (공학박사, 구조기술사)	시공방안, 효과 등 자문
외부전문가 (시공사 대표)	강상모	㈜에코유진건설 대표	개선방안 등 자문	추가선임

Ⅱ		고드름 발생 현황

○ 기 간 : 2015.12월 ~ 2016. 2월

○ 고드름 발생현황 : 총 14개 시설물 31개소

※ 미인수 시설물 - 서부트럭터미널앞지하차도 포함

※ 고드름 발생 도로시설물

구 분	지하차도 (11개)	복개구조물 (2개)	입체교차로 (1개)
시설물명	외발산, 서부트럭터미널앞, 등촌, 공항, 구로역, 가마산, 신도림, 오금, 고척2, 오목, 국회앞	도림천좌안복개, 도림천하류복개	개화IC

○ 고드름 발생 현황사진

등촌지하차도	서부트럭터미널앞 지하차도	도림천하류복개

Ⅲ		고드름 발생원인 분석

□ 고드름 발생 흐름도

천정부 체수	＋	틈새 누수	＋	기온 저하		고드름 발생

□ 고드름 발생원인 분석

❍ 구조물(지하차도, 터널, 복개구조물 등) 상부가 토사(녹지) 등으로         형성되어 강우, 강설에 의하여 체수가 발생

❍ 체수되어 있는 물이 틈새(균열, 신축이음부 등)를 통하여 천정부          하면으로 누수가 진행

❍ 동절기 기온이 영하 5℃이하 온도가 일정시간 이상 지속되는 경우         누수되는 물이 고드름으로 형성

Ⅳ		검토회의(1차) 개최 개요

○ 일 시 : 2016.7.14(목) 16:00~

○ 장 소 : 시설보수과 사무실

○ 참석대상 : 연구회원 7명

○ 안 건

1) 고드름 발생원인 분석 및 검토

2) 고드름 발생 방지대책(안) 논의 및 검토

- 고드름 발생 방지대책에 대한 외부전문가 및 시공사 의견수렴

- 연구회에서 개선방안 도출

3) 향후계획

- 고드름 발생 방지대책(안) 선정 및 현장 시험시공 일정 등

Ⅴ		향후 계획

○ ‘16.07～08 : 관련 전문가 의견수렴 및 대책안 연구(필요시)

○ ‘16.10～11 : 시험시공 모니터링 및 현장적용

○ ‘16.12～‘17.02 : 현장적용 후 성과분석

○ ‘17.02～‘17.03 : 적용공법 효과가 우수한 경우 사례 전파

Ⅵ		행정사항

○ 운영회의 및 자문회의 등은 필요시 추가 개최

○ 외부전문가 자문회의 참석시 수당지급 : 4시간이내 10만원.  끝.