중랑물재생센터 현장견학 결과 보고

등록번호	시설관리과-14542

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이태화	박미영	07/14 代박미영
협조
	지방시설사무관대우		이승완

신규임용자 자체교육과 관련하여 중랑물재생센터 현장견학을 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2016. 07.

□ 견학개요

○ 일    시 : ’16. 6. 22.(수) 14:00 ~ 17:00

○ 장    소 : 서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64(송정동 73)

○ 참석인원 : 총 7명

- 인솔팀장 1명(박미영)

- 시설관리과 3명, 급수운영과 2명, 현장민원과 1명

□ 견학내용

○ 중랑물재생센터 일반현황 브리핑 내용

- 부지면적 : 801,503m²(건물규모:115개동,건물면적:67,438m²)

- 시설용량 : 159만톤/일

- 처리방법 : 표준활성 오니법/고도처리A²O공법, MLE공법

- 차집관로 : L=183㎞(중랑천수계:118㎞, 청계천수계:60㎞, 뚝도수계:5㎞)

- 처리구역

· 하수 : 10개구 106㎢

(종로,중구,성동,광진,동대문,중랑,성북,강북,도봉,노원)와 의정부시 일부

· 분뇨 : 14개구

(중구,성동,광진,동대문,중랑,성북,강북,도봉,노원,서초,송파,강동,강남,종로)

· 정화조 : 12개구

(중구,성동,광진,동대문,중랑,성북,강북,도봉,노원,송파,강동,종로)

- 참고사항

서울특별시 관내 물재생센터 위치도	중랑물재생센터 처리구역도

※ 서울특별시 직영 물재생센터     : 중랑, 난지

※ 서울특별시 만간위탁 물재생센터 : 탄천, 서남

○ 중랑물재생센터 내 견학

- 통합제어실 및 처리장 현장 견학

- 하수도의 구성(합류식, 분류식)에 대한 장·단점 해설 청취

- 물재생센터에서 재생된 물의 재활용 현황 설명 청취

- 물재생 과정에 대한 동영상 시청 및 실제 재생처리된 물의 수질 확인

□ 견학 주요 사진

통합제어실	동영상 시청
물재생센터에 대한 브리핑	처리수 활용 제어실
처리장 내부 전경	처리장 내부 전경
처리장 내부 전경	수질 확인

끝.