문서번호	공간정보과-5977
결재일자	2016.7.21.
공개여부	부분공개(1)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		김태형	07/21 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

탐사·측량 현장점검 결과보고

2016. 7.

상수도사업본부

【공간정보과】

2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

탐사·측량 현장 점검 결과보고

「2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」의 탐사·측량 현장 점검(안전·기술자·장비) 결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

추진근거

❍「2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」탐사·측량 현장 점검계획

공간정보과-5055호(2016.6.22.)

대상업체(점검장소)

구 분	수 행 사	점 검 장 소
서 북	신한항업㈜ 컨소시엄	용산구 후암동 *******
		서대문구 홍제동 *****
		강북구 삼양동 ******
서 남	공간정보기술㈜ 컨소시엄	강서구 방화동 ********
		금천구 가산동 ******
동 남	제일항업㈜ 컨소시엄	중랑구 묵동 *******
		강남구 논현동 ******
		강동구 천호동 ******

추진기간 : 2016. 7. 12. ~ 7. 15.

점검방법 : 불시 점검(점검항목 평가)

점검내용 및 결과요약 (수준 : 일치-불일치,양호-불량,실시-미실시)

점검항목	서 북			서 남		동 남
	후암동	홍제동	삼양동	방화동	가산동	묵동	논현동	천호동
투입인력	일치	일치	일치	일치	일치	일치	일치	일치
투입장비	일치/양호	일치/양호	일치/양호	일치/양호	일치/양호	일치/양호	일치/양호	일치/양호
안전이행	세부내용 참고
폭염대비	실시	실시	실시	실시	실시	실시	실시	실시

Ⅱ		세부내용

점검내용

❍ 점검대상 : 탐사·측량 중인 현장 8곳 (사업소 당 1개소)

구 분	수 행 사	점 검 장 소		비 고
서 북	신한항업㈜ 컨소시엄	중부	용산구 후암동 *******	기존관 탐사
		서부	서대문구 홍제동 *****	기존관 탐사
		북부	강북구 삼양동 ******	기존관 탐사
서 남	공간정보기술㈜ 컨소시엄	강서	강서구 방화동 ********	기존관 탐사
		남부	금천구 가산동 ******	기존관 탐사
동 남	제일항업㈜ 컨소시엄	동부	중랑구 묵동 ******	기존관 탐사
		강남	강남구 논현동 *****	기존관 탐사
		강동	강동구 천호동 *****	신규관 측량

❍ 추진기간 : 2016. 7. 13. ~ 15.

점검일자	7. 13.(수)	7. 14.(목)	7. 15.(금)
구 분	서 남	서 북	동 남

❍ 점검방법 : 현장 불시점검(점검항목 평가)

❍ 점검항목 및 내용

구 분		점 검 내 용
투입인력		․ 투입인력과 사업계획서 인적사항 일치여부
투입장비		․ 투입장비와 사업계획서 고유번호 일치여부
		․ 탐사 및 측량장비 상태
안전이행	현장안전	․ 현장인력 안전모, 안전조끼 착용여부
		․ 현장인력 안전모, 안전조끼 상태
		․ 차량 및 보행자 유도 상태
		․ 작업자 안전교육실시 여부
	밀폐공간 안전	․ 밀폐공간작업 관련 안전장비 소지
		․ 맨홀출입시 가스농도 측정 여부
		․ 맨홀출입시 환기작업 실시 여부
		․ 맨홀출입시 안전보건 일지작성 여부
		․ 맨홀출입시 감시인 배치여부
		․ 작업자와 감시인 간의 연락체제 구축 여부
		․ 밀폐공간 출입인원 및 출입시간 확인 여부
		․ 출입금지 표지판 설치 및 안전장비 구비여부
폭염대비		․ 무더위 관련 기상상황 체크여부
		․ 폭염대비 행동메뉴얼 숙지여부

점검결과

❍ 투입인력 점검사항(사업수행계획서)

- 점검장소 8곳 모두 현장인원이 사업수행계획서 인적사항과 “일치”

❍ 투입장비 점검사항

- 점검장소 8곳 모두 사용장비(조사·탐사/측량)의 고유번호가 사업수행계획서 내용과 “일치” 및 장비 상태 “양호”

❍ 안전이행 점검사항

- (현장안전) 점검장소 8곳 모두 현장인원 전원이 식별이 쉬운 색상의 안전조끼를 통일하여 착용하였고 표지판, 라바콘 및 신호수를 활용하여 주변 차량 및 행인을 유도

- (밀폐공간) 점검장소 8곳 모두 신규관 및 소블럭 기존관 구간으로 맨홀출입이 없어, 밀폐공간 안전수칙 준수는 “점검불가”.  밀폐공간작업 안전장비(유해가스측정기 등)는 차량에 비치

❍ 폭염대비 사항

-「폭염대비 행동매뉴얼」을 토대로 현장팀별 자체 폭염대비

(폭염주의보 발령시 즉시 휴식, 챙이 넓은 모자 착용 및 얼음물 등 소지)

점검사진

점검사진
인력점검	장비점검	안전점검

현장사진
중부-후암동	서부-홍제동
북부-삼양동	강서-방화동
남부-가산동	동부-묵동
강남-논현동	강동-천호동

Ⅲ		향후계획

자체안전교육 실시, 결과보고 : 2016. 8월 중

현장점검(2차) 및 체불임금 유무 점검 : 2016. 9월 중

붙임 : 현장점검표 1식.  끝.