문서번호	공간정보과-6004
결재일자	2016.7.22.
공개여부	부분공개(1)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		김태형	07/22 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

2016년

상수도 도시기준점 현황 조사계획

2016. 7.

상수도사업본부

【공간정보과】

2016년

상수도 도시기준점 현황 조사계획

상수도시설물의 위치기준이 되는 상수도 도시기준점의 효율적인 유지관리를 위한 2016년 기준점 유지관리 현황 조사계획을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

추진배경(목적)

❍ 상수도시설물의 좌표획득을 위해 매년 도시기준점을 설치하고 있으나 도로공사 등으로 망실되어 체계적인 관리가 필요

❍ 상수도 GIS와 실사조사를 활용, 기준점의 성과와 표지를 효율적으로 유지관리

추진근거

❍「상수도 GIS 업무지침」제 35조 ‘측량의 업무수행기준’

	제35조 측량의 업무수행기준
- 공간정보과 : 기준점 총괄(성과 및 표지) 관리 - 수도사업소 및 아리수정수센터 : 관할 기준점 표지 관리

조사대상 : GIS에 등록된 상수도 도시기준점 2,765점

조사기간 : 2016. 7. 20. ~ 8. 19.

조사방법 : 각 사업소(정수센터) 담당자 점검 및 현황입력

▶

사업소	▶	사업소
사업소 관할 기준점 현황조사 실시(2차)		상수도 GIS에 현황입력 및 보고

정확도 개선사업

기준점 설치를 위한 망실조사 실시(1차)

조사내용 : 기준점 망실유무 및 망실사유 파악

향후계획 : 2016년 기준점 현황보고 …… 2016. 8. 22.

Ⅱ		세부내용

2015년 상수도 도시기준점 현황

❍ 총 수량 : 2,765점(3급 : 1,300점,  4급 : 1,465점)

(단위 : 점)

	합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	정수센터
합계	2,765	436	380	377	253	324	339	349	278	29
3급	1,300	257	202	169	142	118	132	144	109	29
4급	1,465	179	178	208	111	206	207	205	169	-

❍ 전체망실현황 : 망실율 30.9%(정상 : 1,911점,  망실 : 854점)

(단위 : 점)

	합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	정수센터
합 계	2,765	436	380	377	253	324	339	349	278	29
정 상	1,911	289	260	157	277	295	235	220	165	13
망 실	854	147	120	96	47	44	142	129	113	16
망실율	30.9%	33.7%	31.6%	25.5%	18.6%	13.6%	41.9%	37.0%	40.6%	55.2%

❍ 2015년 망실현황 : 망실율 3.7%(망실 : 102점)

(단위 : 점)

	합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	정수센터
대 상	2,765	436	380	377	253	324	339	349	278	29
망 실	102	21	5	14	10	24	4	15	9	-
망실율	5.7%	4.8%	1.3%	3.7%	4.0%	7.4%	1.2%	4.3%	3.2%	-

❍ 2015년 망실원인

(단위 : 점)

	합계	도로공사	측구정비	맨홀정비	보도정비	기타
수 량	102	46	27	12	7	10
비 율	100.0%	45.1%	26.5%	11.8%	6.9%	9.7%

2016년 상수도 도시기준점 현황조사 계획

❍ 조사대상 : 상수도 GIS에 등록된 상수도 도시기준점 2,765점

❍ 조사기간 : 2016. 7. 20. ~ 8. 19.(30일간)

❍ 조사방법(사업소 및 정수센터)

- 정확도 개선사업에서 망실조사한 자료를 토대로 관할 사업소(정수센터) 담당자가 재조사

- 재조사한 기준점 현황을 상수도 GIS에 입력 후 보고

❍ 조사내용 : 관할 도시기준점 망실여부 및 망실사유

▶

2015년 기준 기준점 표지 정상	▶	정확도 개선사업
		기준점 설치를 위한 망실조사 실시(1차)
	▶
2015년 기준 기준점 표지 망실		상수도 GIS
		기준점 성과 보존※

공간정보과

상수도 GIS에

도시기준점

등록 및 관리

사업소 및 정수센터		사업소 및 정수센터
상수도 GIS에 최종 현황입력 및 보고		관할 기준점 종합현황조사 실시(2차)

공간정보과

2016년

도시기준점 유지관리

현황 집계

※ 3·4급 도시기준점의 성격상(임시표지) 표지가 망실된 경우 복원보다 필요시 다른

위치에 새로 설치하는 것이 경제적·공학적으로 유리하여 성과만 유지관리

Ⅲ		향후계획

실시내용(공간정보과)

❍ 2016년 도시기준점 현황 검토 및 집계 … 2016. 8. 22. ~ 26.

❍ 상수도 GIS를 통해 지속적인 도시기준점 유지관리

❍ 정확도 개선사업 및 타 공공측량 등에 도시기준점 활용(공유)

붙임 1. 도시기준점 관리 및 보고방법(메뉴얼) 1부.

2. 정확도 개선사업 망실조사 결과 각 1부(별첨). 끝.