문서번호	역사도심재생과-9067
결재일자	2016.7.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도심관리팀장	역사도심재생과장
김광현	양철수	07/26 양병현

광화문광장 해치보드 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07

역사도심재생과

광화문광장 해치보드 교체계획

광화문광장 해치마당에 설치되어 있는 전광판의 노후화로 정상적인 운영이 불가능하여 풀HD 고화질 제품으로 교체설치하여 시정홍보에 만전을 기하고자 함

□  시설개요

□ 주요제원

-  설치년도 : 2009년 (내구연한 8년)

- 해 상 도 : 256만 화소

- 화면크기 : 4.8m×1,9m (프레임 규격 : 5m×2m)

□ 운영현황

- 용    도 : 시정홍보, 행사안내, 공익광고 등

- 운영시간 : 10:00 ~ 22:00

- 편성수량 : 10개 내외 시정홍보 영상물

- 송출방법 : 시민소통담당관 공익광고 표출요청에 따른 편성수량 송출

(월 2회 단위 신규편성)

□  문제점

□ 아나로그 방식 영상 표출로 영상 화질의 극심한 저하 현상 발생

□ 해치보드 노후화로 잦은 고장 발생, 영세부품 공급업체의 도산으로 부품확보의 어려움으로 현재 운영 중단

□ 관광객이 많이 찾는 대한민국 대표광장 이미지 훼손

□  개선방안

□ 디지털 전송 방식 및 풀HD 고화질 고해상도 영상 표출

□ 풀HD 고화질 고해상도의 선명한 영상표출로 시선 집중 효과

□ 광장을 찾는 국내외 관광객들에게 시정 정보 전달 및 다양한 볼거리 제공

□  행정사항

□  소요예산 : 220백만원 (LED모듈, 콘트롤러, 시스템프로그램 등)

□  예산확보 : 2017 예산안에 반영

붙임 1. 전광판 사양 개선안

2. 설치 현황 및 타기관 개선 사례

붙임1

전광판 사양 개선안

구 분	현 행	개선안	효 과
신호전송 방식	아나로그	디지털	수명이 7만시간 이상으로 7~8년 수명보장 모듈의 크기와 칩의 간격이 미세하여 고화질 영상표출로 시선집중 효과가 있음 고휘도로 사진, 영상, 문자 등 다기능 영상표출 가능
해상도 (PIXELS)	256만화소	고화질 풀칼라
모듈 (MODULE)	96 × 96mm 중국산 제품	96 × 96mm 고휘도·고효율 제품
밝기 (휘도)	2,500cd/㎡	6,000 ~ 12,000cd/㎡

붙임2

설치 현황 및 타시설 개선 사례

【현황사진】

전광판 원거리	전광판 근거리

【타 시설 개선사례】

	➡
서청 외벽 시민게시판 2015년 8월 준공(소요금액 : 7억)
	➡
체육시설사업소 2014년 12월 준공(소요금액 : 5억)